Компоненты системы:
Скиммерная головка – 1 шт.
Гидравлический перекачивающий насос (переносной коловратный с гидравлическим приводом) – 1 шт.
Блок питания с электрическим стартером в комплекте с искрогасящим устройством и автоматическим
центробежным клапаном – 1 компл.
Гидравлические и выпускные шланги – 1 компл.
Технические требования к отдельным компонентам системы:
Скиммерная головка
Скиммер сочетает в себе производительность до 20 тонн в час в зависимости от различных параметров, среди
которых вязкость нефти, температура, толщина слоя, состояние водоема и очень низкий уровень забора свободной
воды, который в обычных условиях составляет менее 2% от собранного объема. Скиммер использоваться для
выполнения работ вдоль морской линии, в прибрежных водах, а также в любых аналогичных условиях, когда
необходима уборка нефти с поверхности водного источника.
Размеры
Длина 121 см
Ширина 121 см
Высота 45 см
Диаметр диска 33 см
Вес 52 кг (без шлангов)
Конструкция
Корпус - нержавеющая сталь (316) и стеклопластик
Фитинги - нержавеющая сталь и алюминий для судостроения
Плавучесть - поплавки из ПСП
Скребки - гибкий полимер
Диски - 32 шт. из жесткой олеофильной пластмассы
Подъем (устройства для удобства переноса) - 4 монтажные проушины встроены в верхний кожух
Выпуск - 3”, эксцентриковый зажим.
Гидравлика
Двигатели - 4 эксцентриковых лопастных двигателя
Скорость вращения дисков - переменная, 0-80 об/мин макс.
Контроллер в блоке питания
Контроллер в блоке питания - включает в себя блок и фитинги, а также корпус и клапаны.
Типовые требования - 4 л/мин при 50 бар для 80 об/мин
Соединения - быстроразъемные соединения:
3/8”, охватываемое (нагнетание);
3/8”, охватывающее (обратнаяподача).
(Примечание: поток гидравлической жидкости выходит из охватывающего соединения).
Гидравлический перекачивающий насос (переносной коловратный с гидравлическим приводом)
Надежный универсальный насос прямого вытеснения, который может использоваться для решения самых
разнообразных задач. Насос с гидравлическим приводом установлен в легкую алюминиевую раму и легко
перемещается двумя работниками. Насос, имеющий отличные характеристики всасывания, является
самовсасывающим и устойчив к работе всухую.
Размеры
Длина 62 см
Ширина 44 см
Высота 39 см
Вес 50 кг
Требования к гидравлике
Макс. расход 60 л/мин
Макс. давление 140 бар
Соединения
Всасывание/выпуск - 3”, эксцентриковые зажимы, охватываемые
Гидравлический привод (быстроразъемные соединения):
- быстроразъемное соединение 1/2”, охватываемое (нагнетание);
- быстроразъемное соединение 1/2”, охватывающее (обратная подача).
Конструкция
Насос - коловратный насос (стандартно - крыльчатка из нитрила)
Двигатель - гидравлический орбитальный двигатель
Рама - алюминиевый сплав
Подъем (устройства для удобства переноса) - 1 такелажная петля
Рабочие характеристики
Макс. высота всасывания - 8 м (вода)
Макс. расход:
- 42 м3/ч (для воды, нулевая высота);
- 35 м3/ч (для воды, высота 25 м).
Макс. нагнетательное давление - 50 м (вода), 5 бар
(Примечание: расход изменяется в зависимости от вязкости и высоты подачи).
Блок питания с электрическим стартером в комплекте с искрогасящим устройством и автоматическим
центробежным клапаном
Блок питания, приводимый в действие одноцилиндровым дизельным двигателем с воздушным охлаждением,
используются для питания гидравлической системы оборудования для сбора разлитой нефти по двум независимым
гидромагистралям.
Размеры
Длина 110 см
Ширина 71 см
Высота 76 см
Вес 136 кг (без топлива/масла)
Электрический стартер +18 кг
Конструкция
Несущая рама - нержавеющая сталь
Гидравлический бак - низкоуглеродистая сталь
Верхняя рама - труба из нержавеющей стали
Лакокрасочное покрытие - дробеструйная очистка мягкой низкоуглеродистой стали, 2 слоя эпоксидного грунта и 2
слоя
полиуретановой эмали, RAL 2008
Колеса - шина на стальном ободе с нейлоновой буксой
Подъем (устройства для удобства переноса) - 4 подъемные точки
Рабочие характеристики
Максимальное давление системы – 150 бар.
Быстроразъемное соединение 3/4”:
- 16 л/мин при 135 бар;
- 39 л/мин при 80 бар;
- 58 л/мин при 56 бар.
Быстроразъемное соединение 1/2” - 0-30 л/мин при 80 бар
Быстроразъемное соединение 3/8” - 0-6 л/мин при 70 бар
(регулируется при помощи клапанов управления)
Двигатель
Одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением
Максимальная мощность - 7,4 кВт при 3600 об/мин
Частота вращения - переменная, до 3600 об/мин
Электрический стартер - зажигание ключом
Батарея - 12 В (заряжаемая от установленного на двигателе синхронного генератора 12 В).
Топливный бак - 4,7 л
Время работы - 4,5 ч при нагрузке 50%
Гидравлические и выпускные шланги
Гидравлика
- 2 шт., длина 15 м, НД 3/8” с быстроразъемными соединениями к скиммеру и блоку питания
- 2 шт., длина 5 м, НД 1/2” с быстроразъемными соединениями к блоку питания и насосу
Всасывание
- длина 10 м, НД 3”, полужесткий, с быстроразъемными соединениями к скиммеру и насосу
Выпуск
- длина 10 м, НД 3”, полужесткий, с быстроразъемным соединением от насоса
1 плавающий узел шланга.
