Насосно-компрессорные трубы 73 мм 
Диаметр НКТ–27/8EU (73ммВНКТ), с высаженными концами, 
Толщина стенки–5,51мм. 
Длина НКТ - 10-10.5м
Стандарт ГОСТ Р 53366-2009, ГОСТ633-80, API-5CT,
Марка стали J55 (K-55) СтандартAPI–5ST, 
Удельный вес - 9.52 кг/м
Резьбовые концы  НКТ должны быть защищены пластмассовыми протекторами.
Связки должны быть снабжены табличкой по одной с каждого конца, с маркировкой по стандарту.
