ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

на право заключения договора поставки ЖБИ и деталей колодцев

**Требования и технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка (характеристика)** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **1** | Блок фундаментный  | ФБС 24-4-6 | шт. | 40 |
| **2** | Днище колодезное | ПД 15-2 | шт. | 2 |
| **3** | Днище колодезное | ПД 15-1 | шт. | 4 |
| **4** | Кольцо колодезное железобетонное | 15-10ч с четвертью | шт. | 12 |
| **5** | Кольцо колодезное железобетонное | 15-5ч с четвертью | шт. | 2 |
| **6** | Лестница для канализационного колодца | КЛ, L-2м | шт. | 10 |
| **7** | Люк чугунный тяжёлый | Тип «Т», комплект (обечайка + крышка), d внут.=65 см | шт. | 10 |
| **8** | Люк чугунный тяжёлый | Тип «К», канализационный с 4-мя ушками, для смотровых колодцев | шт. | 12 |
| **9** | Плита перекрытия | ВП 22-12 | шт. | 90 |
| **10** | Плита перекрытия | ВП 22-6 | шт. | 12 |
| **11** | Плита перекрытия | ВП 25-18о (с двумя отверитиями под установку обечаек с крышками люков) | шт. | 10 |
| **12** | Прита перекрытия колодцев | П-15 | шт. | 2 |
| **13** | Плита перекрытия | ВП 25-12о (с отверстием под обечайку люка) | шт. | 4 |