Техническая спецификация

	Наименование и краткая характеристика
	Количество
	Ед. Изм.
	Место поставки
	Срок поставки

	Перчатки, повседневные, пропитанные полимерными материалами
	4 416
	Пара
	КАЗАХСТАН, Мангистауская область
	40 календарных дней




Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Перчатки защитные из морозостойкого вспененного мелкоячеистой структуры ПВХ (поливинилхлорида), армированные синтетическим материалом, утепленные антибактериальной хлопчатобумажной тканью джерси с начесом. Манжет: запястье - усиленная, твердая, хб крага, длиной 25-27 см.
Должны обладать прочностью на разрыв, износостойкостью и устойчивостью к проколам, задирам и порезам;
Обеспечивать хороший захват, оставаться эластичными при низкой температуре (-40°С), эргономично сидеть на руке. Перчатки должны позволять легко манипулировать пальцами рук. Цвет: красный флуоресцентный, оранжевый флуоресцентный, желтый флуоресцентный. Цвет сигнальный, предохраняющий от потерь. На каждой перчатке должны быть четко указаны следующие данные: пиктограммы защитных свойств от
механических воздействий, размер, наименование стандарта. Размер 10,5.
Качество перчаток должно соответствовать необходимым требованиям ГОСТ 12.4.246-2008 «Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки.
 Общие технические требования», ГОСТ 12.4.183-91 «Материалы для средств защиты рук. Технические требования», международным стандартам EN-388. Каждая упаковочная единица перчаток должна иметь маркировку с указанием: товарного знака или другие идентификаторы производителя; типа и номера перчаток: описание характеристик, даты изготовления (месяц, год);
обозначения стандарта; срок хранения, уровней защиты.
Гарантийный период: 12 месяцев с даты ввода товара в эксплуатацию, но не менее 18 месяцев с даты подписания Акта приемки активов.
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