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  			Техническая спецификация закупаемых товаров

	Лот
№

	Наименование  
      ТС

	Техническое описание
позиции
	Кол-во,
шт.
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Кран-манипуляторная установка на базе грузовика большой грузоподъемности
	Бортовой автомобиль, колесная формула 6×6, грузоподъемность не менее 10 тонн, мощность двигателя не менее 280л.с.                                                                         Кран-манипуляторная установка расположена между кабиной и кузовом. 
Максимальная грузоподъемность 3200 кг при вылете стрелы не менее 2 м.
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Баровая грунторезная машина на базе
полноприводного
 колесного трактора
	Баровая грунторезная машина на базе полноприводного колесного трактора с фронтальным поворотным отвалом.   Кабина унифицированная, с системой подогрева. Трансмиссия механическая, КПП 9-ступенчатая с редуктором, удваивающим число передач. Баровая установка с ходоуменьшителем, редуктор двухскоростной с реверсом, привод рабочего органа (баровой цепи) от заднего вала отбора мощности. Цепь зимняя, глубина прорезаемой щели не менее 1000 мм, ширина прорезаемой щели не менее 100 мм.
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	Установка для управляемого прокола грунта
	Установка для управляемого прокола грунта, диаметр протягиваемой трубы не менее 50 мм, длина бурения не менее 100 метров, диаметр расширения не менее 150 мм.
В комплекте: бензиновая насосная станция, штанги с наконечниками, захваты и расширители.
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	Парогенератор на базе автомобильного прицепа

	Парогенератор на базе прицепа легкового автомобиля на спаренном двухосном шасси. Котел паровой водотрубный прямоточный в теплоизолированном контейнере  с устройством быстрого запуска, с возможностью работы в стационарном и в автономном режимах.   Производительность не менее 350 кг в час, температура пара не менее
190 градусов. Давление открытия предохранительных клапанов 15 бар.Давление рабочее, до 13 бар. Вид топлива дизельное.                                                                                                                                                                                                       В комплекте: баки для воды и топлива, бензиновый генератор электрической энергии 220В, горелка для сжигания легкого жидкого топлива, насос питательной воды (1 шт), шкаф управления, устройства автоматики и контрольно измерительные приборы, предохранительные клапаны (2шт), шланговая катушка с ручной размоткой, шланг паровой резиновый 15 метров (1шт), распылительные насадки (1 комплект), металлические штанги-держатели парового шланга (1 комплект), комплект документации на русском языке (ПТС, паспорт парового котла, инструкция по эксплуатации).
	1



