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III. Состав, количество и технические характеристики объекта закупки. 

	Наименование
требования/параметры
	Требование 
	Значение
	Размерность

	

	Технические характеристики (значения, которых не могут изменяться)

	Класс изоляции
	Точно
	F
	

	Класс защиты
	Точно
	IP68
	

	Технические характеристики, значения, которых подлежат изменениям (должны быть указаны участником закупки в первой части заявки точно)

	Производительность 
	не менее
	28
	куб.м/час

	Напор 
	не менее
	12
	м

	Глубина погружения 
	не менее
	20
	м

	Температура жидкости 
	не менее 
	+30
	град. С

	Мощность электродвигателя
	не менее
	2,5
	кВт

	Вес
	не более
	210
	кг

	Комплект поставки.

	1. 
	 Погружной шламовый промышленный насос 
	1
	шт.



