
1. Сварочный инвертор.FMMA-180H
Напряжение: 160-240В/50Гц.
Сварочный ток: 20-180А
Макс. диаметр электрода 4мм.
Упаковка - коробка. Вес 3 кг."

2.Сварочный инвертор.FMMA-200H
Напряжение: 160-240В/50Гц.
Сварочный ток: 20-200А
Макс. диаметр электрода 5мм.
Упаковка - коробка. Вес 3,1 кг."

