Насос фекальный FWP-450F, напряжение питания (В/Гц)- 220/50, мощность (Вт)-450, макс. высота подъема (м)-8,5, макс. глубина погружения (м)-5,производительность(л/мин)-200, диаметр выходного отверстия (дюйм)- 2, режущий нож -нет, макс. размер перекачивае

Насос фекальный FWP-1500F, напряжение питания (В/Гц)- 220/50, мощность (Вт)-1500, макс. высота подъема (м)-22, макс. глубина погружения (м)-5,производительность(л/мин)-240, диаметр выходного отверстия (дюйм)- 1?", режущий нож - нет, макс. размер перекач

Насос фекальный FWP-2200F, напряжение питания (В/Гц)- 220/50, мощность (Вт)-2200, макс. высота подъема (м)-17, макс. глубина погружения (м)-5,производительность(л/мин)-700, диаметр выходного отверстия (дюйм)- 3", режущий нож - нет, макс. размер перекачи

Насос фекальный FWP-750F, напряжение питания (В/Гц)- 220/50, мощность (Вт)-750, макс. высота подъема (м)-10, макс. глубина погружения (м)-5,производительность(л/мин)-300, диаметр выходного отверстия (дюйм)- 2, режущий нож -нет, макс. размер перекачиваем