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Наименование
	
Характеристика товара 
	Ед. измерения
	Коли-чество

	1
	Болты 10х70 ГОСТ 7805-70,7798-70 без гаек
	Болты с шестигранной головкой под ключ который состоит из двух частей: цилиндрического стержня с нарезной резьбой и головки. Класс точности А-В.
	кг
	30

	2
	Болты 12х70 ГОСТ 7805-70,7798-70 без гаек
	Болты с шестигранной головкой под ключ который состоит из двух частей: цилиндрического стержня с нарезной резьбой и головки. Класс точности А-В.
	кг
	     50

	3
	Болты 14х70 ГОСТ 7805-70,7798-70 без гаек
	Болты с шестигранной головкой под ключ который состоит из двух частей: цилиндрического стержня с нарезной резьбой и головки. Класс точности А-В.
	кг
	
50


	4
	Болты 16х70 ГОСТ 7805-70,7798-70 без гаек
	Болты с шестигранной головкой под ключ который состоит из двух частей: цилиндрического стержня с нарезной резьбой и головки. Класс точности А-В.
	кг
	60

	5
	Болты 18Х100 ГОСТ 7805-70,7798-70 без гаек
	Болты с шестигранной головкой под ключ который состоит из двух частей: цилиндрического стержня с нарезной резьбой и головки. Класс точности А-В.
	кг
	     10

	
	Болты 20Х120 ГОСТ 7805-70,7798-70 без гаек
	Болты с шестигранной головкой под ключ который состоит из двух частей: цилиндрического стержня с нарезной резьбой и головки. Класс точности А-В.
	кг
	50

	
	Гайка М10 
ГОСТ5915-70
	Гайка ГОСТ 5915-70, шестигранная стальная, класс точности В используются для соединения и крепления деталей и конструкций вместе с болтами и шайбами подходящих размеров. Стандарт ГОСТ 5915-70 Аналог ГОСТ 5927-70, ГОСТ 15526-70, DIN 934, DIN 555, ISO 4032, ISO 4033, ISO 8673, ISO 8674.
	кг
	15

	6
	Гайка М12 
ГОСТ5915-70
	Гайка ГОСТ 5915-70, шестигранная стальная, класс точности В используются для соединения и крепления деталей и конструкций вместе с болтами и шайбами подходящих размеров. Стандарт ГОСТ 5915-70 Аналог ГОСТ 5927-70, ГОСТ 15526-70, DIN 934, DIN 555, ISO 4032, ISO 4033, ISO 8673, ISO 8674.
	кг
	20

	7
	Гайка М14 
ГОСТ5915-70
	Гайка ГОСТ 5915-70, шестигранная стальная, класс точности В используются для соединения и крепления деталей и конструкций вместе с болтами и шайбами подходящих размеров. Стандарт ГОСТ 5915-70 Аналог ГОСТ 5927-70, ГОСТ 15526-70, DIN 934, DIN 555, ISO 4032, ISO 4033, ISO 8673, ISO 8674.
	кг
	20

	8
	Гайка М16
 ГОСТ5915-70
	Гайка ГОСТ 5915-70, шестигранная стальная, класс точности В используются для соединения и крепления деталей и конструкций вместе с болтами и шайбами подходящих размеров. Стандарт ГОСТ 5915-70 Аналог ГОСТ 5927-70, ГОСТ 15526-70, DIN 934, DIN 555, ISO 4032, ISO 4033, ISO 8673, ISO 8674.
	кг
	20

	11
	Гайка М18 ГОСТ5915-70
	Гайка ГОСТ 5915-70, шестигранная стальная, класс точности В используются для соединения и крепления деталей и конструкций вместе с болтами и шайбами подходящих размеров. Стандарт ГОСТ 5915-70 Аналог ГОСТ 5927-70, ГОСТ 15526-70, DIN 934, DIN 555, ISO 4032, ISO 4033, ISO 8673, ISO 8674.
	кг
	15

	12
	Гайка М20
 ГОСТ5915-70
	Гайка ГОСТ 5915-70, шестигранная стальная, класс точности В используются для соединения и крепления деталей и конструкций вместе с болтами и шайбами подходящих размеров. Стандарт ГОСТ 5915-70 Аналог ГОСТ 5927-70, ГОСТ 15526-70, DIN 934, DIN 555, ISO 4032, ISO 4033, ISO 8673, ISO 8674.
	кг
	40
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