Технические требования

Типы применяемых чернил Сольвентные и сублимационные чернила

Серии применяемых чернил SS21/BS3/BS4/ES3;

Цветовые схемы 4, 6 или 8 цветов;

Применяемые расходные материалы Литровые вакуумные пакеты;

Печатающая головка Пьезо-электрическая головка DX6;

Разрешение печати 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1080 dpi, 1440 dpi;

Скорость печати от 56,2 кв. м/ч (баннер, 360 x 360 dpi) до 56,2 кв. м/ч

Размер капли Переменный 4 - 35pl;

Высота головки Ручная регулировка (от 1мм до 3мм);

Устройство контроля дюз и система замещения дюз Установлено

Авторезак для бумаги Установлено

 Нагреватель материала Трёхзонный

Подсветка рабочего стола Установлено

Максимальная ширина печати Не менее 1610 мм;

Максимальная ширина материала для печати Не менее 1620 мм;

Толщина материала для печати От 1мм или менее;

Вес рулона До 40 кг;

Программное обеспечение Совместимость с растровым процессором RasterLink 6

Источник электропитания 220～240V ±10％, 50/60HZ ± 1HZ;

Опция раздельного питания Установлено

Энергопотребление Макс 1920Вт;

Размеры (Ш×Г×В), мм 2775 x 700 x 1392;

Масса 185 кг.

Условия эксплуатации Температура: 20–30 °C (68–86 °F), Влажность: 35–65% Rh (Без конденсата)

 Комплект поставки

1 Промывочная жидкость — 1л.

2 Интерфейсный кабель — 1 шт.

3 Комплект чернил (СМУК), л — 1 шт.

4 Система непрерывной подачи чернил пакетного типа