|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 56444 | 1057 | Станция: управления 05-160 Номинальное напряжение:380В, 50ГЦНоминальный ток:160АСтепень защиты: IP43 по госту 14254-80Габаритные размеры: 1735х856х800ммСУ должны работать с вентильными и асинхронными ПЭД |  2 штук  |
| 2 | 52812 | 1057 | Станция: управления 05-250 входное Напряжения 380В/ V(+-15%) рабочая Частота ОГц/Hz-60Гц/Hz Номинальный Выходной ток 250А Номинальная Выходная мощность 160кВАИсполнение IP43 по ГОСТ14254-80СУ должны работать с вентильными и асинхронными ПЭД  |  3 штук  |
| 3 | 52813 | 1057 | Станция: управления 05-400Входное напряжение 380В/V(+-15%)Рабочая частота ОГц/Hz-60Гц /HzНоминальный выходной ток 400АНоминальная выходная мощность 250кВА Исполнение IP43 по ГОСТ 14254-80Су должны работать с вентильными и асинхронными ПЭД  |  2 штук  |