|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 56444 | 1057 | Станция: управления 05-160  Номинальное напряжение:380В, 50ГЦ  Номинальный ток:160А  Степень защиты: IP43 по госту 14254-80  Габаритные размеры: 1735х856х800мм  СУ должны работать с вентильными и асинхронными ПЭД | 2 штук |
| 2 | 52812 | 1057 | Станция: управления 05-250 входное  Напряжения 380В/ V(+-15%) рабочая  Частота ОГц/Hz-60Гц/Hz Номинальный  Выходной ток 250А Номинальная  Выходная мощность 160кВА  Исполнение IP43 по ГОСТ14254-80  СУ должны работать с вентильными и асинхронными ПЭД | 3 штук |
| 3 | 52813 | 1057 | Станция: управления 05-400  Входное напряжение 380В/V(+-15%)  Рабочая частота ОГц/Hz-60Гц /Hz  Номинальный выходной ток 400А  Номинальная выходная мощность 250кВА  Исполнение IP43 по ГОСТ 14254-80  Су должны работать с вентильными и асинхронными ПЭД | 2 штук |