Техническое задание
	№ п/п
	Наименование 

Полипропиленовые трубы и фитинги
	Технические характеристики


	1
	Труба 
	· Диаметр 20 мм.
· полипропилен
· PN20: универсальные, предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +80 °С при давлении 2 тыс. кПа;

	2
	Уголок ᴓ 20-90°
	· Диаметр 20 мм.
· Полипропилен
· Поворот 90°
· PN20: универсальные, предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +80 °С при давлении 2 тыс. кПа;

	3
	Муфта ᴓ 20
	· Диаметр 20 мм.
· Полипропилен РР-R
предназначены для горячих и холодных трубопроводов с температурой до +80 °С

	4
	Муфта комб. 20×1/2´´ Нр
	· Диаметр 20 мм.×½дюйма
· Полипропилен
· Внутренняя часть-латунь,ЛС-59-2
· Наружная резьба
·  предназначены для горячих и холодных трубопроводов с температурой до +80 °С

	5
	Муфта комб. 20×1/2´´ Вр
	· Диаметр 20 мм.×½дюйма
· Полипропилен
· Внутренняя часть-латунь,ЛС-59-2
· внутренняя резьба
·  предназначены для горячих и холодных трубопроводов с температурой до +80 °С

	6
	Муфта комб. с накл.  гайкой 20× 1/2´´ Нр
	· Диаметр 20 мм.×½дюйма
· Полипропилен
· Внутренняя часть-латунь,ЛС-59-2
· Наружная резьба
·  предназначены для горячих и холодных трубопроводов с температурой до +80 °С
· С накладной гайкой

	7
	Муфта комб. с накл.  гайкой 20× 1/2´´ Вр
	· Диаметр 20 мм.×½дюйма
· Полипропилен
· Внутренняя часть-латунь,ЛС-59-2
· Внутренняя  резьба
·  предназначены для горячих и холодных трубопроводов с температурой до +80 °С

	8
	Тройник 20×20×20
	· Размеры 20×20×20 мм.
· Полипропилен РРRC
·  предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +95 °С при давлении 2 тыс. кПа;

	9
	Заглушка ᴓ 20
	· Диаметр 20 мм.
· Полипропилен

	10
	Труба 
	· Диаметр 25 мм.
· полипропилен
· PN20: универсальные, предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +80 °С при давлении 2 тыс. кПа;

	11
	Уголок ᴓ 25-90°
	· Диаметр 25 мм.
· Полипропилен
· Поворот 90°
· PN20: универсальные, предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +80 °С при давлении 2 тыс. кПа;

	12
	
	

	13
	Муфта комбин.25×1´´ Нар.р.
	· Диаметр 25 мм.×1дюйм
· Полипропилен
· Внутренняя часть-латунь,ЛС-59-2
· Наружная резьба
·  предназначены для горячих и холодных трубопроводов с температурой до +80 °С

	14
	Муфта комбин. 25×1 Вн.р.
	· Диаметр 25 мм.×1дюйм
· Полипропилен
· Внутренняя часть-латунь,ЛС-59-2
· Внутренняя резьба
·  предназначены для горячих и холодных трубопроводов с температурой до +80 °С

	15
	Муфта комб. с накл.гайкой 25×1´´ Нр
	· Диаметр 25 мм.×1дюйм
· Полипропилен
· Внутренняя часть-латунь,ЛС-59-2
· Наружная резьба
·  предназначены для горячих и холодных трубопроводов с температурой до +80 °С
· С накладной гайкой

	16
	Муфта комб. с накл.гайкой 25×1´´ Вр
	· Диаметр 25 мм.×1дюйм
· Полипропилен
· Внутренняя часть-латунь,ЛС-59-2
· Наружная резьба
·  предназначены для горячих и холодных трубопроводов с температурой до +80 °С
· С накладной гайкой

	17
	Тройник 25×25×25
	· Размеры 25×25×25 мм.
· Полипропилен РРRC
·  предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +95 °С при давлении 2 тыс. кПа;

	18
	Тройник 25×20×25
	· Размеры 25×20×25 мм.
· Полипропилен РРRC
·  предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +95 °С при давлении 2 тыс. кПа;

	19
	Муфта 25×20
	· Диаметр 20 мм.×25мм
· Полипропилен РР-R
предназначены для горячих и холодных трубопроводов с температурой до +80 °С

	20
	Заглушка ᴓ25
	· Диаметр 20 мм.
· Полипропилен

	21
	Труба 
	· Диаметр 40 мм.
· полипропилен
· PN20: универсальные, предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +80 °С при давлении 2 тыс. кПа;

	22
	Уголок ᴓ40-90°
	· Диаметр 40 мм.
· Полипропилен
· Поворот 90°
· PN20: универсальные, предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +80 °С при давлении 2 тыс. кПа;

	23
	Муфта ᴓ40
	· Диаметр 40 мм.
· Полипропилен РР-R
предназначены для горячих и холодных трубопроводов с температурой до +80 °С

	24
	Муфта ᴓ40×25
	· Диаметр 40 мм.×25мм
· Полипропилен РР-R
предназначены для горячих и холодных трубопроводов с температурой до +80 °С

	25
	Муфта комб. 40×1 ¼ Нр
	· Диаметр 40 мм.×1¼дюйма
· Полипропилен
· Внутренняя часть-латунь,ЛС-59-2
· Наружная резьба
·  предназначены для горячих и холодных трубопроводов с температурой до +80 °С

	26
	Муфта комб. 40×1 ¼ Вр
	· Диаметр 40 мм.×1¼дюйма
· Полипропилен
· Внутренняя часть-латунь,ЛС-59-2
· внутренняя резьба
·  предназначены для горячих и холодных трубопроводов с температурой до +80 °С

	27
	Муфта комб. с накл. гайкой 40×1´´ ¼ Нр
	· Диаметр 40 мм.×1¼дюйма
· Полипропилен
· Внутренняя часть-латунь,ЛС-59-2
· Наружная резьба
·  предназначены для горячих и холодных трубопроводов с температурой до +80 °С
· С накладной гайкой

	28
	Муфта комб. с накл. гайкой 40×1´´ ¼ Вр
	· Диаметр 40 мм.×1¼дюйма
· Полипропилен
· Внутренняя часть-латунь,ЛС-59-2
· внутренняя резьба
·  предназначены для горячих и холодных трубопроводов с температурой до +80 °С
· С накладной гайкой

	29
	Тройник 40×40×40
	· Размеры 40×40×40 мм.
· Полипропилен РРRC
·  предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +95 °С при давлении 2 тыс. кПа;

	30
	Тройник 40×25×40
	· Размеры 40×25×40 мм.
· Полипропилен РРRC
·  предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +95 °С при давлении 2 тыс. кПа;

	31
	Вентиль шаровый ½ Вр
	· Шаг резьбы ½ дюйма
· внутренняя резьба ( Вр)
·  предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +80 °С при давлении 2 тыс. кПа;
· ручка «бабочка»

	32
	Вентиль шаровый ½ Вр +Нр
	· Шаг резьбы ½ дюйма
· внутренняя резьба ( Вр)+наружная резьба (Нр)
·  предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +80 °С при давлении 2 тыс. кПа;
· ручка «бабочка»

	33
	Вентиль шаровый ¼ Вр
	· Шаг резьбы 1/4 дюйма
· внутренняя резьба ( Вр)
·  предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +80 °С при давлении 2 тыс. кПа;
· ручка «бабочка»

	34
	Вентиль шаровый ¼  Вр +Нр
	· Шаг резьбы ¼ дюйма
· внутренняя резьба ( Вр)+наружная резьба (Нр)
·  предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +80 °С при давлении 2 тыс. кПа;
· ручка «бабочка»

	35
	Вентиль шаровый 1´´ Вр
	· Шаг резьбы 1 дюйм
· внутренняя резьба ( Вр)
·  предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +80 °С при давлении 2 тыс. кПа;
· ручка «бабочка»

	36
	Вентиль шаровый 1´´ Вр+Нр
	· Шаг резьбы 1 дюйм
· внутренняя резьба ( Вр)+наружная резьба (Нр)
·  предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +80 °С при давлении 2 тыс. кПа;
· ручка «бабочка»

	37
	Вентиль шаровый 1´´¼ Вр
	· Шаг резьбы 1¼дюйм
· внутренняя резьба ( Вр)
·  предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +80 °С при давлении 2 тыс. кПа;
· ручка «бабочка»

	38
	Вентиль шаровый 1´´ ½ Вр
	· Шаг резьбы 1 ½ дюйма
· внутренняя резьба ( Вр)
·  предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +80 °С при давлении 2 тыс. кПа;
· ручка «бабочка»

	39
	Вентиль шаровый 2´´Вр
	· Шаг резьбы 2 дюйма
· внутренняя резьба ( Вр)
·  предназначены для горячих трубопроводов с температурой до +80 °С при давлении 2 тыс. кПа;
· ручка «бабочка»


	40
	Кран пожарный ᴓ2´´ Вр
	· Арматура пожарного оборудования, для подключения пожарных рукавов к водной сети
· Материал – латунь
· Тип – прямоточный
· Диаметр условного прохода 50-65 мм
· С муфтами присоединения
· Диаметр 2 дюйма
· Внутренняя резьба

	41
	Сгон в сборе с муфтой и контргайкой оцинкованный (муфта и контргайка сталь) ½´´
	· Шаг резьбы ½ дюйма
· оцинкованный
·  муфта-сталь
· Контргайка-сталь

	42
	Сгон в сборе ¾
	· Шаг резьбы ¾ дюйма
· оцинкованный
·  муфта-сталь
· Контргайка-сталь

	43
	Сгон в сборе 1´´
	· Шаг резьбы 1 дюйм
· оцинкованный
·  муфта-сталь
· Контргайка-сталь

	44
	Сгон в сборе 1¼´´
	· Шаг резьбы 1 ¼ дюйма
· оцинкованный
·  муфта-сталь
· Контргайка-сталь

	45
	Сгон в сборе 1½´´
	· Шаг резьбы 1½ дюйма
· оцинкованный
·  муфта-сталь
· Контргайка-сталь


	46
	Сгон в сборе 2´´
	· Шаг резьбы 2 дюйма
· оцинкованный
·  муфта-сталь
· Контргайка-сталь

	47
	Отвод стальной 2´´-90°
	· Шаг резьбы 2 дюйма
· Материал – сталь
· Поворот 90°

	48
	Отвод стальной 1½´´-90°
	· Шаг резьбы 1½ дюйма
· Материал – сталь
Поворот 90°

	49
	Отвод стальной 1¼ ´´-90°
	· Шаг резьбы 1¼ дюйма
· Материал – сталь
Поворот 90°

	
	Канализационные трубы и фитинги

	

	50
	Труба канализационная
	· Диаметр 50 мм.
· полипропилен
· длина 1,5 м.

	51
	Муфта ᴓ50
	· Диаметр 50 мм.
· Полипропилен 

	52
	Уголок ᴓ50-90°
	· Диаметр 50 мм.
· Полипропилен
· Поворот 90°
· канализационный

	53
	Уголок ᴓ50-45°
	· Диаметр 50 мм.
· Полипропилен
· Поворот 45°
· канализационный

	54
	Манжета 73×50 (резинка)
	· Размер 73×50 мм..
· Материал - резина
канализационная

	55
	Крепление для трубы ᴓ50
	· Диаметр 50 мм.
Материал пластик

	56
	Труба ᴓ110 по 1,5м.
	· Диаметр 110 мм.
· полипропилен
· длина 1,5 м.
· канализационная

	57
	Муфта ᴓ110
	· Диаметр 110 мм.
· Полипропилен РР-R
· канализация

	58
	Уголок ᴓ110-90°
	· Диаметр 110 мм.
· Полипропилен
· Поворот 90°
· канализационный

	59
	Уголок ᴓ110-45°
	· Диаметр 110 мм.
· Полипропилен
· Поворот 45°
· канализационный

	60
	Манжета 123×110(резинка)
	· Размер 123×110 мм..
· Материал - резина
· канализационная

	61
	Крепление для трубы ᴓ110
	· Диаметр 110 мм.
· Материал пластик

	62
	Тройник ᴓ50×50×50-45°
	· Размеры 50×50×50 мм.
· Полипропилен РР
·  Поворот на 45°
· канализационный

	63
	Тройник ᴓ50×50×50-90°
	· Размеры 50×50×50 мм.
· Полипропилен РР
·  Поворот на 90°
канализационный

	64
	Тройник ᴓ110×110×110-45°
	· Размеры 110×110×110 мм.
· Полипропилен РР
·  Поворот на 45°
канализационный

	65
	Тройник ᴓ110×110×110-90°
	· Размеры 110×110×110 мм.
· Полипропилен РР
·  Поворот на 90°
канализационный

	66
	Пробка ᴓ50
	· Диаметр 50 мм.
· Материал латунь
· сантехническая

	67
	пробка ᴓ110
	· Диаметр 110 мм.
· Материал латунь
сантехническая

	68
	Гофра для унитаза
	· Диаметр 110 мм.
· Материал ПВХ
· универсальная

	69
	Сифон для раковины
	Сантехнический «Ани»

	70
	Сифон для ванны 
	Сантехнический «Ани»

	71
	Арматура для сливного бачка
	· Универсальная
· Со штоком
· «Ани»

	72
	Арматура для сливного бачка
	· Универсальная
· Со штоком
«Ани»

	73
	Шланг подвода воды к смесителю 40см.
	· Рабочая температура до 80°С
· Максимальное давление- 1 Мпа
· Длина 40 см
· Шланг армирован проволочной оплеткой
· К смесителю


	74
	Шланг штуцер-гайка 40см.
	· Рабочая температура до 80°С
· Максимальное давление- 1 Мпа
· Длина 40 см
· Шланг армирован проволочной оплеткой
· Штуцер-гайка


	75
	Смеситель на раковину однорычажный (крепление гайкой)
	· Рабочая температура до 80°С
· Максимальное давление- 1 Мпа
· Диаметр трубы- ½ дюйма
· Тип крепления -на раковину
· Материал- латунь/хром
· Тип-одноручковый
Излив- поворотный

	76
	Смеситель настенный однорычажный
	· Рабочая температура до 80°С
· Максимальное давление- 1 Мпа
· Диаметр трубы- ½ дюйма
· Тип крепления -на стену
· Материал- латунь/хром
· Тип-одноручковый
Излив- поворотный

	77
	Смеситель локтевой хирургический на раковину
	· Рабочая температура до 80°С
· Максимальное давление- 1 Мпа
· Диаметр трубы- ½ дюйма
· Тип крепления -на раковину
· Материал- латунь/хром
· Тип-одноручковый
· Излив- поворотный, плоский с аэратором

	78
	Смеситель локтевой хирургический настенный
	· Рабочая температура до 80°С
· Максимальное давление- 1 Мпа
· Диаметр трубы- ½ дюйма
· Тип крепления –на стену
· Материал- латунь/хром
· Тип-одноручковый
Излив- поворотный, плоский с аэратором

	79
	Водонагреватель с колбой из нержавейки 50л. Real
	· электрический
· накопительный
· колба из нержавеющей стали
· объем 50литров
· Мощность 1500/2500
· Напряжение 220в
· Максимальная рабочая температура 80°С
· Максимальное рабочее давление 8 бар
· Габариты 800×4900×170


	80
	Водонагреватель с колбой из нержавейки 80л. Real
	· электрический
· накопительный
· колба из нержавеющей стали
· объем 80 литров
· Мощность 1500/2500
· Напряжение 220в
· Максимальная рабочая температура 80°С
· Максимальное рабочее давление 8 бар
Габариты 1090×490×270

	81
	Обратный клапан 1/2´´ Вр
	· Шаг резьбы ½ дюйма
· Внутренняя резьба
· сантехнический

	82
	Муфта 1/2´´Нр
	· Шаг резьбы ½ дюйма
· Полипропилен РР-R
· Наружная резьба

	83
	Муфта 3/4´´ Нр
	· Шаг резьбы ¾ дюйма
· Полипропилен РР-R
· Наружная резьба

	84
	Муфта 1´´Нр
	· Шаг резьбы 1 дюйм
· Полипропилен РР-R
· Наружная резьба

	85
	Муфта 1´´¼ Нр
	· Шаг резьбы 1¼ дюйма
· Полипропилен РР-R
· Наружная резьба

	86
	Муфта 1´´½  Нр
	· Шаг резьбы 1 ½ дюйма
· Полипропилен РР-R
· Наружная резьба

	87
	Трубы выдерживающие высокую температуру чугун 
	· Диаметр 100-110 мм.
· Чугун
· С полуотводом с поворотом 90° ᴓ100-110мм.


	88
	Лен
	Сантехнический 

	89
	Фумлента
	Сантехническая





