Флаг Российской Федерации (триколор) размещается на улице. Размер 800х1200см. Флаг изготовлен методом вакуумной термохимической печати с жестким температурным и вакуумным воздействием, что обеспечивает зеркальное отображение рисунка на оборотной стороне флага. Вакуумная технология предназначена для наружного использования, обеспечивает устойчивость красителя к внешним воздействиям солнца и дождя на длительное время.

Флаг изготовлен из флажного микросетчатого п/э повышенной плотности не менее 125г/м2. Внешние стороны флага усилены по всем сторонам 16-прядным полиамидным шнуром диаметром 4мм. Свободные углы флага дополнительно усилены диагональной строчкой - по 10 строчек через каждые 5мм. Кулиса под трос диаметром 40мм. Петли под карабины длиной 50мм, шириной 20мм из текстильной стропы. Расположение - по две петли снизу и сверху по внутренней стороне флага.