|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики** | **Ед.****изм** | **Кол-во** |
| 1. |  **Огнетушитель ОП-4(з)** | Вид товара — огнетушитель порошковый с массой огнетушащего вещества 4±0,2 кг.По принципу создания избыточного давления - закачной. По возможности перезарядки — перезаряжаемый. С порошком общего назначения, которым можно тушить очаги пожаров классов А, В, С, Е. Качество товара должно соответствовать ГОСТ Р 51057-2001. Диапазон применяемых температур: от минус 25оС до плюс 50оС.Комплектация: огнетушитель заряженный с опломбированным ЗПУ (в сборе с насадкой) Наличие руководства по эксплуатации и паспорта на огнетушитель-1 шт | **шт.** | **15**  |
| 2. | **Огнетушитель ОП-2(з)** | Вид товара — огнетушитель порошковый с массой огнетушащего вещества 2±0,1 кг. По принципу создания избыточного давления - закачной. По возможности перезарядки — перезаряжаемый. С порошком общего назначения, которым можно тушить очаги пожаров классов А, В, С, Е. Качество товара должно соответствовать ГОСТ Р 51057-2001. Диапазон применяемых температур: от минус 25оС до плюс 50оС.Комплектация: огнетушитель заряженный с опломбированным ЗПУ (в сборе с насадкой) Наличие руководства по эксплуатации и паспорта на огнетушитель-1 шт | **шт.** | **2** |