|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики** | **Ед.**  **изм** | **Кол-во** |
| 1. | **Огнетушитель ОП-4(з)** | Вид товара — огнетушитель порошковый с массой огнетушащего вещества 4±0,2 кг.  По принципу создания избыточного давления - закачной.  По возможности перезарядки — перезаряжаемый. С порошком общего назначения, которым можно тушить очаги пожаров классов А, В, С, Е.  Качество товара должно соответствовать ГОСТ Р 51057-2001.  Диапазон применяемых температур: от минус 25оС до плюс 50оС.  Комплектация: огнетушитель заряженный с опломбированным ЗПУ (в сборе с насадкой)  Наличие руководства по эксплуатации и паспорта на огнетушитель-1 шт | **шт.** | **15** |
| 2. | **Огнетушитель ОП-2(з)** | Вид товара — огнетушитель порошковый с массой огнетушащего вещества 2±0,1 кг.  По принципу создания избыточного давления - закачной.  По возможности перезарядки — перезаряжаемый. С порошком общего назначения, которым можно тушить очаги пожаров классов А, В, С, Е.  Качество товара должно соответствовать ГОСТ Р 51057-2001.  Диапазон применяемых температур: от минус 25оС до плюс 50оС.  Комплектация: огнетушитель заряженный с опломбированным ЗПУ (в сборе с насадкой)  Наличие руководства по эксплуатации и паспорта на огнетушитель-1 шт | **шт.** | **2** |