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Прошу Вас рассмотреть мою заявку на изготовление и монтаж окон, дверей
Спасибо!
- Окна
- Дверь
- Крыльцо
- Натяжные потолки
	№
пп
	Наименование
изделия
	Размеры
	Количество
	Комплектация

	1
	Окно 
Сетка москитная
Гостиная 
	ширина
	184,5 см
	1 шт.
	Трехстворчатое.
По бокам створки глухие, центральная створка работает в поворотно-откидном режиме.
Профиль окна: 3-х камерный.
С ламинацией.
Декоративная раскладка на окна.
Монтаж: окно с установкой и отливом.
Материал стен – газоблок.
Демонтажа – нет.

	
	
	высота
	169 см
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Окно 
Сетка москитная
Гостиная
	ширина
	152 см
	4 шт.
	Двустворчатое.
Левая створка глухая, правая створка работает в поворотно-откидном режиме.
Профиль окна: 3-х камерный.
С ламинацией.
Декоративная раскладка на окна.
Монтаж: окно с установкой, с подоконником и отливом.
Материал стен – газоблок.
Демонтажа – нет.

	
	
	высота
	151 см
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Форточка
Сетка москитная
Санузел
	ширина
	101 см
	1 шт.
	Одна створка.
Работает в откидном режиме.
Профиль окна: 3-х камерный.
С ламинацией.
Монтаж: форточка с установкой. Материал стен – газоблок.
Демонтажа – нет.

	
	
	высота
	56 см
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Форточка
Сетка москитная
Гараж
	ширина
	138 см
	2 шт.
	Одна створка.
Работает в откидном режиме.
Профиль окна: 3-х камерный.
С ламинацией.
Монтаж: форточка с установкой. Материал стен – газоблок.
Демонтажа – нет.

	
	
	высота
	56 см
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Форточка
Сетка москитная
Подвал
	ширина
	89 см
	1 шт.
	Одна створка.
Работает в откидном режиме.
Профиль окна: 3-х камерный.
С ламинацией.
Монтаж: форточка с установкой. Материал стен – газоблок.
Демонтажа – нет.

	
	
	высота
	34 см
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Дверь
	ширина
	103,5 см
	1 шт.
	

	
	входная
	высота
	210 см
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Окно 
Сетка москитная
Спальная комната
	
	
	
	Как на балкон (лоджия)

	
	
	
	
	
	

	8
	Окно 
Сетка москитная
Комнаты
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	Натяжные потолки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	Остекление крыльца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Спасибо!
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