|  |
| --- |
|  |

По роду своей деятельности, нам необходимо постоянно пополнять свою материально-производственную базу товарами/материалами различного назначения.

Прошу Вас направить коммерческое предложение

**- на поставку масел и смазок****:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование товара | Указание на товарный знак/марку/фирменное наименование | Единица измерения | Количество | Требуемые показатели товара | ГОСТ |
| 1 | Смазка общего назначения Литол-24 |  | кг | 900 | Марка Литол-24 | ГОСТ 21150-87 "Смазка Литол-24. Технические условия" |
|  |  |
| 2 | Масло индустриальное И-40А |  | кг | 360 | Марка И-40А | ГОСТ 20799-88 "Масла индустриальные. Технические условия" |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 3 | Смазка термостойкая ЦИАТИМ-221 |  | кг | 100 |  | ГОСТ 9433-80 "Смазка ЦИАТИМ-221. Технические условия" |
|  |  |
| 4 | Масло гидравлическое всесезонное ВМГЗ-45 |  | л | 1235 (6 бочек) | Марка ВМГЗ-45 | ГОСТ 17479.3-85 "Масла гидравлические" |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 6 | Масло моторное М14В2з |  | кг | 8000 | Марка М14В2з | ГОСТ 23497-79 "Масла моторные М-14В2З и М-20В2. Технические условия" |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 5 | Смазка графитная УСсА |  | кг | 104 | Марка УСсА | ГОСТ 3333-80 "Смазка графитная. Технические условия" |
|  |  |
| 7 | Масло моторное 15W-40 | Shell Rimula R4X 15W-40 | л | 416 (2 бочки) | API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF, SL |  |
|  | ACEA E7, E5, E3 |
| 8 | Масло моторное 15W-40 | Shell Helix HX3 15W-40 | л | 410 (2 бочки) | API SG/CD, SN/CF |  |
| Shell Helix HX7 10W-40 | ACEA A3/B3, A3/B4 |
| 9 | Масло гидравлическое марка А |  | л | 410 (2 бочки) | Марка А |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 10 | Масло трансмиссионное SAE 80W90 |  | л | 410 (2 бочки) | Класс вязкости по SAE 80w90 | ГОСТ 23652-79 "Масла трансмиссионные. Технические условия". |
|  |  |
| 11 | Масло моторное М10ДМ |  | л | 2255 (11 бочек) | Марка М10ДМ | ГОСТ 8581-78 "Масла моторные для автотракторных дизелей. Технические условия." |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 12 | Жидкость охлаждающая |  | кг | 800 | Температура замерзания - не выше -40°С | ГОСТ 28084-89 "Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия." |
|  | Стандарт G12 |
|  | Цвет — красный |
|  |
| 13 | Электролит |  | кг | 300 | Температура замерзания не ниже минус 60 °C | ГОСТ Р 50711-94 "Электролит для открытых никель-кадмиевых аккумуляторов" |
|  |
|  |  |
|  |  |
| 14 | Масло компрессорное |  | кг | 90 | Марка К-12 | ГОСТ 1861-73 "Масла компрессорные. Технические условия" |
|  |
| 15 | Масло компрессорное |  | кг | 90 | Марка К-19 |
|  |

В коммерческом предложении в стоимость товаров прошу

**включить транспортные расходы с учетом доставки до г. Тында, Амурская область**,

**а также указать срок поставки**

**и условия оплаты.**

Приложение:

1. Требуемые характеристики

2. Карточка предприятия на 1 л. в 1 экз.

С уважением,

И.о.инженера ОМТО Миронова Ю.С.