ТУ на поставку тарной дощечки:   
  
Годовая потребность в древесине:  
- основной объем – хвойные породы (лиственные в исключительных случаях)   
- без насекомых, плесени, с острыми краями, раскрой на круглопильных станках   
- допуски: толщина +1/-0 ширина +2 / -0 длина +1 / - 1 мм   
- высушено в камере: 18 + / - 2% (в сухом состоянии) 

Сушеная доска   
длинная 17 x 78: 500 м3   
17 x 78 x 1200: 200 м3   
длинная 17 x 98: 500 м3

- частично в нарезку; - частично длинная; - чистая упаковка   
  
22 x 98 x 1200: 1500 м3   
длинная 22 x 98: 500 м3   
длинная 22 x 143: 600 м3   
22 x 143 x 800: 500 м3   
22 x 143 x 1200: 2000 м3   
  
длинная 78 x 98: 250 м3   
  
Сушеная и строганая доска   
длинная 18 x 98 или 18 x 98x 1190 / 748: 2500 м3   
23x 165 x800 / 1200: 2500 м3   
  
Не сушеная доска   
17 x 78 x 1140: 400 м3   
17 x 78 x 1150: 600 м3   
17 x 78 x 1180: 300 м3   
17 x 78 x 1200: 500 м3   
17 x 78 lang: 2500 м3   
17 x 98 lang: 3500 м3   
17 x 133 x 1140: 900 м3   
17 x 118 x 1140: 300 м3   
22 x 98 x 1200: 1500 м3   
22 x 143 x 1200: 2000 м3   
22 x 143 x 800: 800 м3   
78 x 78 lang: 600 м3   
78 x 98 lang; 600 м3   
  
  
Паллеты   
  
Чертеж не в масштабе Ель   
сушка в камере: 18 +/-2% строганая доска размер после строгания: 18 x 98 (+/-0,5 мм по толщине и ширине)   
ва срезанных угла (3-5 мм) длина: 1190 мм (75%) и 748 мм (25%)