Здравствуйте!

Наша компания находится в Азербайджанской Республике, Баку, мы занимаемся посредничеством в сфере заключения крупных промышленных контрактов. Мы просим вас отправить цены с доставкой в Баку. CIF или DAP-метод должен использоваться и стандарт сертификации для следующих видов товаров:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 m3 для хранения метанола. Емкость 16 атм.Материал Ча должен быть специальной крышкой для хранения метанола или должен быть из нержавеющих материаловДолжно быть в соответствии с морскими условиямиДля хранения метанола это должна быть горизонтальная колонна с тонкими эллиптическими шарнирамиПодбородок должен быть установлен в горизонтальное положениеКабина должна иметь доступ-выход (размеры), размеры, дыхательные фланцы и смотровые фланцы. | API 620 ГОСТ 17032-2010 | шт | 4 |

С Уважением ,

Гошгар Ахмедов