Построить на базе отдыха 8-12 одинаковых одноэтажных домиков,ориентируемся на размер 6х6 , жилая 4х6 без перегородок, открытая веранда 2х6, пол из шпунтовки, потолок подшит вагонкой по стропилам на-чистовую везде. Уклон кровли 30 градусов, покрытие- мягкая черепица шинглас. Фундамент не капитальный, винтовые сваи или блоки ФБС на щебёночной "подушке". Обшивка цоколя из слегка обожжёной необрезной доски 25мм.

Рассмотрим варианты из оцилиндрованного бревна, либо каркасные без утепления с обшивкой снаружи фальш-брусом или блок-хаусом, внутри обшивка вагонкой. Пропитка антисептиком всех деревянных элементов.

Входная дверь одна, 3 окна. Возможно добавится помещение под с/у за счёт веранды, тогда добавится ещё одна дверь и маленькое окно, посчитаем отдельно. Так же отдельно рассмотрим возможность электромонтажных работ.

Работаем только по договору, оплата по безналичному расчёту.