1) Фильтр вентиляционной системы лаборатории. Фильтр, применяемый при высокой концентрации пыли с грубой

очисткой от нее. Кондиционирование воздуха и вытяжная вентиляция с невысокими требованиями к чистоте

воздуха в помещении. При эксплуатации компрессоров, холодильных машин и другого оборудования. Размеры 500

мм х 300 мм. Фильтрующая вставка - WFU. Класс очистки - G3. Грубая очистка. ГОСТ Р ЕН 779-2007. Средняя

пыле задерживающая способность Am по синтетической пыли, % - 80&lt;=Am&lt;90. Фильтр карманный - 1 шт., фильтр

кассетный - 1 шт.

Необходимо: 2 штуки.

2) Фильтр карманный (кассетный). Фильтр вентиляционной системы лаборатории. Фильтр, применяемый при высокой

концентрации пыли с грубой очисткой от нее. Кондиционирование воздуха и вытяжная вентиляция с невысокими

требованиями к чистоте воздуха в помещении. При эксплуатации компрессоров, холодильных машин и другого

оборудования. Размеры 900 мм х 500 мм. Фильтрующая вставка - WFU. Класс очистки - G3. Грубая очистка. ГОСТ

Р ЕН 779-2007. Средняя пыле задерживающая способность Am по синтетической пыли, % - 80&lt;=Am&lt;90.

Необходимо: 2 штуки.