Воздушный рукав с защитным кожухом по всей длине, которая защищает при волочении, прочный на

сопротивление разрыву, гибкий и устойчивый к химическому и органическому воздействию таких сред как

авиационное топливо, масло.

Вес за 1 метр: 0,6 кг.

Диапазон температур от – 62 до +260ºС,

Усилие разрыва – 31,5 атм

На спецтехнику TLD ASU 600-300 DUP

серийный номер спецоборудования: T30492

модель двигателя:TCD2015V08

серийный номер двигателя:09191288

Год выпуска 2013