ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 
Марка: Аи-92
Октановое число, не менее: моторный метод              82,5
Октановое число, не менее: исследовательский метод  91,0
Содержание свинца, г/дм3, не более                            0,010
Содержание марганца, мг/дм3, не более                          18
Содержание фактических смол, мг /100 см3, не более    5,0
Индукционный период бензина, мин, не менее            360
Массовая доля серы, %, не более                                        0,05
Объемная доля бензола, %, не более                            5
Испытание на медной пластине  Выдерживает, класс 1
Внешний вид  Чистый, прозрачный
Плотность при 15 °С, кг/м3                                        725-780
