1) A83077, Кран шаровой 3-ходовой ISO 5211КПР-Т3-040-GSP-1,6, T=(-20…150)°С, Pраб.=1,6МПа, Нерж.сталь/PTFE, Ду=40мм, посадочный размер привода 14х14 мм, присоед.: G1 1/2", Kv=144м3/ч, переключающий (L-тип), вшг:125x137x108мм., вес: 3381г. – 2 шт.

2) A24750, Привод электрический ISO 5211 ЭПР1-008 к кранам КПР-2,-3,-1Ф,-2Ф,-3Ф,- Т3,-Т3Ф,-Б7, посад.размер привода: 14×14, мм., время хода 30с, 80Н•м, пит. ~220В. – 3 шт.

3) A83028, Кран шаровой ISO 5211 КПР-2-050- GSP-1,6, Ду=50мм.T=(-20…150)°С, Pраб.=1,6МПа, Нерж.сталь/PTFE, посадочный размер привода 14х14 мм, присоед.:G 2",Kv=229м3/ч, вшг: 138x121x90мм., вес=2230г. – 1 шт.