**Газоанализатор для определения концентрации 2-ух и более газов**

Газоанализатор MICRO CLIP XL Без нас. на %LEL, CO, H2S, CH4

Характеристики GasAlertMicroClip: Срок работы без подзарядки — 18 часов Аккумуляторная батарея выдерживает резкие перепады температур, точечные удары и падения с 6-метровой высоты Надежная перезаряжаемая литий-полимерная батарея, испытанная на пригодность к работе в экстремальных условиях Эргономичность и удобство ношения — низкий вес Концентрации газов отображаются на ЖК-дисплее в режиме реального времени Яркие, видимые со всех сторон полосы визуальной предупреждающей сигнализации Класс защиты IP67/68, гарантирующий максимальную пыле- и водонепроницаемость — до 45 минут на глубине 1,2 м Удобство применения, защита от неумелого обращения — управление одной кнопкой, интуитивно понятные символические значки на ЖК - дисплее Индикатор IntelliFlash™, указывающий, что детектор прошел испытание на работоспособность и выдает точные данные Самотестирование датчиков, состояния батареи, неразрывности цепи, а также аудиовизуальной сигнализации при включении Совместимость с докстанцией MicroDock II для автоматического испытания на работоспособность и калибровки Совместимость с ПО Fleet Manager II для ведения отчетности и управления комплексом детекторов на предприятии Поддержка нескольких языков, включая английский, французский, немецкий, испанский и португальский Сертификации и утверждения: имеет Сертификат Соответствия Таможенного Союза, Методику поверки, Свидетельство об утверждении типа, Номер СИ в Госреестре 65420-16 Гарантия: полная 2-летняя гарантия, включая все датчики. Характеристики датчика Газ Измеряемый диапазон Разрешение H2S 0–100 частей на млн. 1 часть на млн. CO 0–500 частей на млн. 1 часть на млн. O2 0-30,0% 0.1% Горючие газы 0-100% НПВ 1% 0-5,0% об. 0.1% Заданные точки подачи предупреждающего сигнала для всех датчиков могут быть изменены пользователем. Установленные значения автоматически отображаются при включении прибора.