**Система очистки**

Система очистки. Система аварийной очистки аварийных выбросов от хлора, автономная. В составе: 1. Скруббер (струйно - пенного действия), производительность не менее 9000 м куб/ч. 2.Вентилятор ВР 130-28-8 с электродвигателем 15 кВт. 3.Насос Х65-50-125К-СД с электродвигателем 4 кВт 3000 об/мин ГОСТ 31826-2012.Поставщик обязуется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 38 Закона РК «О государственных закупках», предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.