|  |  |
| --- | --- |
| Эксплуатационная масса (кг) | 4250 |
| Габариты (мм) | 4130х1970х2850 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 87 |
| Удельный расход топлива (г/кВт.ч) | 226 |
| Емкость топливного бака (л) | 130 |
| Колея по задним колесам (мм) | 1500-2100 |
| Колея по передним колесам (мм) | 1420-1970 |
| Дорожный просвет (мм) | 465 |
| Агротехнический просвет, не менее (мм) | 510 |
| База (мм) | 2450 |
| Наименьший радиус поворота (м) | 4.5 |
| Глубина преодолеваемого брода (м) | 0.85 |
| Удельное давление на грунт (кПа) | 140 |
| Размеры шин передних колес | 360/70R24 |
| Размеры шин задних колес | 18.4R34 |
| Тормоза | Сухие, дисковые |
| Кабина | Унифицированная с отопителем |
| Гидросистема | Задняя, раздельно-агрегатная, с 3 парами гидровыводов |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**МТЗ 892.2**

Отвал к трактору (гидроповоротный)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Беларус 82,92П, 952 и их модификации | Беларус 1221, 1523 и их модификации |
| Габариты, мм |  |  |
| ширина | 2400 | 2500 |
| высота | 795 | 895 |
| Масса, кг | 390 | 450 |
| Минимальная ширина захвата, мм | 2080 | 2165 |
| Максимальная ширина захвата, мм | 2400 | 2500 |
| Максимальный угол поворота, ̊ | ±30 |
| Опускание лопаты в прямом положении ниже опорной поверхности, мм | не менее 90 |
| Подъём лопаты в прямом положении над опорной поверхностью, мм | не менее 320 |
| Рабочая скорость, км/ч | не более 15 |
| Управление | гидравлическое/механическое |
| Агрегатируется с тракторами | Беларус 82.1, 82.1-23/12, 826, 892, 92П, 920, 952, 1221, 1523 и их модификации |
| по заявке | Беларус 1220 |