**Заказ № 2210 от 23 октября 2019 г**

**1. Назначение товара:** Электронасосы центробежные вертикальные применяются для подъема чистой воды из артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения населения.

**2. Требования к объему и техническим характеристикам товара**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  товара | Кол-во, шт. | Номинальные параметры электронасоса,  **не менее** | | | | | Диаметрнасоса, мм.  **не более** |
| Номинальная подача,  м 3 /час | Номинальный напор,  м | Ток (I),  А | Мощность э/двиг., кВТ |  | |
| 1 | Электронасос центробежный вертикальный  6-10-110 (или эквивалент) | 3 | 10 | 110 | 12 | 5,5 | 145 | |
| 2 | Электронасос центробежный вертикальный  6-16-140 (или эквивалент) | 4 | 16 | 140 | 26 | 11 | 145 | |
| 3 | Электронасос центробежный вертикальный  8-25-125 (или эквивалент) | 5 | 25 | 125 | 28,7 | 13 | 186 | |

**3. Требования к качеству товара**

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшие в употреблении, без дефектов материала и изготовления, не переделанные, не поврежденные, смонтированы из новых деталей без использования бывших в употреблении элементов, а также свободный от прав на них третьих лиц и других обременений. Год изготовления товара должен быть не ранее 2018 года. Товар должен иметь сертификаты соответствия, выданные органами, уполномоченными осуществлять государственный надзор и контроль в области обеспечения качества и безопасности товаров или иной документ, подтверждающий качество товара и срок гарантии товара, руководство пользователя на русском языке, лицензии (при наличии).

**4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара**

Товар должен быть работоспособными и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность в соответствии с действующим законодательством РФ. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 10428-89.

**5. Требования к упаковке**

Товар должен быть упакован в транспортировочную тару, в соответствии с требованиями для т

овара данного вида и обеспечивающую сохранность при перевозке, хранении. На таре должны быть указаны все необходимые обозначения, обеспечивающие его сохранность.

**6. Требования к отгрузке товара**

Поставка товара Заказчику осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за счет Поставщика, с предварительным извещением о поставке. При транспортировании должны быть приняты меры, исключающие перемещение и повреждение насосов во время транспортировки, а также предохраняющие их от ударов, падений (осторожная погрузка).

**7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара**

Гарантия Поставщика на поставленный товар составляет 12 месяцев со дня подписания Сторонами акта приема-передачи поставленного товара. Если стандартные гарантийные сроки, установленные производителем, превышают гарантийный срок Поставщика, то гарантийный срок устанавливается не менее стандартного гарантийного срока, установленного производителем товара. Гарантийный срок поставщика на товар начинается со дня подписания Поставщиком и Заказчиком накладной (акта приема-передачи товара). При обнаружении дефектов товара до истечения гарантийного срока Поставщик выполняет бесплатно гарантийный ремонт и восстановительные работы без дополнительных расходов со стороны Заказчика. При этом все запасные части, устанавливаемые на товар в течение гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы производителем товара. Поставщик должен обеспечить восстановление работоспособности товара в гарантийные периоды без дополнительных расходов со стороны Заказчика при условии соблюдения Заказчиком условий эксплуатации, установленных производителем товара.

**Руководитель контрактного отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Павлов ПП**