Миниатюрный гравировально-фрезерный станок с ЧПУ CNC-2535AL4X или эквивалент. Предназначен для 2D и 3D фрезерования дерева, пластика, композитных и других материалов. На станке возможна гравировка черных и цветных металлов, стекла и др. (специализированным режущим инструментом). Данный станок имеет дополнительную оснастку в виде поворотной оси с ременным редуктором. Поворотная ось является съемной. Крепится в любом удобном месте рабочего стола. Комплектуется задней бабкой. 
Использование поворотной оси значительно расширяет функционал станка. Появляется возможность изготовления деталей цилиндрической формы, например: шахматные фигуры, игрушки, кольца и многое другое. При использовании алмазного гравера возможна гравировка на стеклянных стаканах, именных авторучках. 
Основные технические характеристики: 
Максимальная высота заготовки - 70мм 
Размер стола Длина не менее 300мм, ширина не менее 400 мм 
Материал станка - дюраль 
Направляющие по Z, Y, X – не менее 16 мм цилиндрические валы 
Ходовые винты – ШВП1605 шариковинтовые передачи по всем осям 
Повторяемость не менее 0,05мм 
Максимальная скорость перемещений не менее 2000 мм/мин 
Масса не менее25 кг 
Комплект прижимов для крепления заготовок к столу: да 
Комплект (3 фрезы): да 
Конусная фреза для 3Д: да 
Ширина не менее 250мм, 
Длина не менее 350 мм, 
Высота не менее 100мм
