
Технические характеристики:

	№
п/п
	Наименование товара
	Характеристика товара

	Ед. изм
	Кол-во


	1
	Кровать раскладная 
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	Габариты в собранном виде: 
Длина не более 1010 мм;
Ширина не менее 800 мм;
Высота не более 180 мм.

Габариты в разобранном виде: 
Длина не менее 2020 мм;
Ширина не менее 800 мм;
Высота не менее 315 мм.
Вес кровати с матрасом - не более 14 кг.
Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на одно спальное место - не менее 130 кг.
Каркас выполнен из стальной круглой трубы.
Диаметр трубы - не менее 25 мм; Толщина трубы - не менее 1,2 мм. 
Все узлы соединены стальными заклёпками- соответствие.
Антикоррозийное покрытие каркаса – наличие.
Спальное место состоит из двух П-образных частей без регулируемого подголовника.
Основание изготовлено в виде деревянных  ламелей. 
Матрац: 
Длина и ширина матраса по размеру кровати.
Материал – нетканый материал из синтетического полиэфирного волокна (холлкон или эквивалент);
Плотность наполнителя матраса не менее1000 гр/м2;
Наматрасник:
[bookmark: _GoBack]Материал – бязь набивная (хлопок 100%), плотностью не менее 125 г/м2.
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Доставка в город Южно-Сахалинск. Заявка актуальна до 4.11
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