	
№
	Наименование товара
	Описание требований
	Ед.изм.
	Кол-во

	
1
	Конвейер шахтный скребковый 1С50(в комплекте) 
	- мощность эл. двигателя –не менее 55кВт/1500об, 380В;
 - производительность, т/ч –при скорости 0,8м/с - не менее 180, 
- при 1,07м/с - не  менее 250
- длина конвейера в поставке, м -120.
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