	№
п/п
	Наименование товара, описание, характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во
	НМЦК
(за 1 ед. товара в руб. в том числе НДС)
	Сумма
НМЦК
(в том числе НДС)

	1
	Электрическая сушилка для рук сенсорная.
Область применения - антивандальная продукция, для общественных мест. Материал - пластик ударопрочный, цвет белый , конструкция –закрытая. Технические характеристики: скорость воздушного потока, не менее м/с 50 ширина не менее см 25, высота не менее см 27, глубина см не менее 17.4 ,средняя температура воздушного потока не менее 20С не более 40C, мощность не менее 1400 Вт не более Вт 2000, источник питания кабель в стене ,степень защиты IP 32, электропитание В 220,внешние свойства – монтаж подвесной, оснащение-  креплением в комплекте, уровень шума не более Дб 60,  функции и оснащение –управление сенсорное ,область срабатывания сенсора – не менее5 см. не более 20см.,  антивандальность –да, дополнительные функции - автоотключение , класс электроизоляции не менее 2., длина электропровода не менее 1 м. Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ 25178-82 или ТУ производителя. Монтаж товара осуществляется за счет средств Поставщика.
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	2
	Чайник электрический
Тип – бесшнуровой чайник со скрытым нагревательным элементом и центральным контактом, дно из нержавеющей стали; цвет – черный, объем – 1,7 л., внутреннее покрытие нагревательного элемента – скрытый (диск) нержавеющая сталь, фильтрот накипи в носике чайника - есть, мощность – 2400Вт, материал корпуса – пластик.
 Особенности: Автоматическое отключение при закипании воды и снятия с цоколя; защита от перегрева; отдельная кнопка замка крышки чайника; отключение при открывании крышки; оснащен кнопкой включения/выключения со световым индикатором; индикатором уровня воды слева и справа от ручки; намотка кабеля в цоколе чайника; оснащен подставкой с вращением чайника на 3600
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	3.
	Масляный обогреватель (радиатор) 
Тип устройства – масляный обогреватель, цвет – комбинированный; материал корпуса – металл; тип управления – механическое, регулировка температуры, выключатель со световым индикатором; уровень мощности: минимальная мощность – 600Вт, средняя 900Вт, максимальная мощность – 1500Вт, количество уровней мощности – не менее 3, напряжение – 220/230В, количество секций – не менее 7, термостат – есть, таймер – нет, вид установки – напольный; защитные функции – отключение при перегреве, отключение при опрокидывании; площадь обогрева 20 кв.м.; отсек для шнура -есть .степень защиты IP20/ 
Размеры: не менее620х325х125 мм. Вес. Не менее7 кг.
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