Характеристики гид.станции:
Гидростанция  типа SH:
1.Эл.двигатель  -380 В ,мощность – 1,5-2,2 кВт -1500 об/мин
2.Рабочее давление  -120-150 бар
3.подача насосной установки – 6,2 л/мин
4. Объём бака – 15-20 л
5.Обьем насоса, см3/об  -3,5
6.Электрический распределитель
7.Напряжение управления 12 или 24 В
[bookmark: _GoBack]8. с маслоохладителем или змеевик( габариты маслоохладителя ориентировочно  200х200х40) мин.теплоотводом

Гидроцилиндр типа HC :
1.Гидроцилиндр сварной
2. Максимальное рабочее давление – 15 Мпа
3.Диаметр поршня -40 мм
4.Диаметр штока 25мм
5.Ход штока 500 мм
6. Крепление штока проушиной с гладким отверстием
7.Крепление гильзы проушиной с гладким отверстием
8.без демпфирования
9.Стандартное температурное исполнение уплотнителей( -30  ..+80град.)
10. без гидрозамка
11.Рабочая жидкость мин.масло с вязкостью при температ.масла до 50С0                         17…60 сСт              
12.Ном.тонкость фильтрации,мкм –не более 40
13.Раочее давление – 10 Мпа
14.Усилие на поршне при рабочем давлении на выдвижение ,т -    1,2
