|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Зонт пляжный | Зонт должен быть предназначен для защиты от солнца на открытой местности рядом с водой. Зонт пляжный должен быть рассчитан против опрокидывания от порывов ветра не менее 7 м/с, иметь усиленную конструкцию с центральной стойкой. Вариант установки зонта напольный. Зонт должен иметь купол круглой формы.Ткань купола должна иметь высокую стойкость цвета к солнечному свету и устойчивость к УФ-излучению, водоотталкивающее покрытие. Ткань купола зонта: полиэстер ОКСФОРД 240Д (или эквивалент).Цвет купола зонта однотонный: красный, желтый, зеленый, синий, голубой (каждого цвета по 50 шт).Каркас должен быть стальной, окрашенный порошковой краской белого цвета для защиты от влаги и ржавчины. Без угла наклона. Высота штанги не менее 2 м. Диаметр верхней трубы каркаса зонта должен быть 29 мм, диаметр нижней трубы 32 мм, в пределах допускаемой погрешности. Механизм открытия зонта должен быть полуавтомат. Раскрытие зонта должно обеспечиваться нажатием на кнопку. При опускании зонт должен фиксироваться зажимом (пластиковый вентиль) и дополнительно двумя фиксаторами на нижней штанге. Зонт пляжный должен отличаться простотой конструкции, небольшим весом, компактностью в собранном виде, легкостью при транспортировке, обеспечивающими быстрое обустройство, и демонтаж, и удобное хранение зонта до начала пляжного сезона. Спицы, в свою очередь, должны передавать усилие на округлые наконечники, которые вставляются в специальных карманы, равномерно распределяя нагрузку, полученную от спиц вдоль края купола. | шт | 250 | Диаметр купола зонта, см | не менее 180 и не более 200 |
| Количество спиц в механизме открытия, шт. | не менее 8 |
| Диаметр спиц, мм | не менее 4,2 |
| Длина спиц, см | не менее 90 и не более 100 |
| Вес зонта, кг | не менее 2 |
|  |  |
| 3 | Подставка под зонт пляжный | Подставка должна быть круглой формы, водоналивная, вместимостью не менее 20 л. Материал подставки – пластик. Отверстие подставки должно подходить для зонтов со штангой в диаметре 32 мм. В комплект входит: стакан с гайкой пластиковый: высота 26 см, диаметр 6 см, в пределах допускаемой погрешности.. | шт | 250 | Цвет | белый |
| Вес подставки без наполнения, кг | не более 1,5 |
| 4 | Комплект к подставкам под зонт пляжный (стакан+гайка) | Отверстие комплекта для подставки должно подходить для зонтов со штангой в диаметре 32 мм. | шт | 250 | Высота стакана (ножки), см | 26, в пределах допускаемой погрешности |
| Диаметр стакана (ножки), см | 6, в пределах допускаемой погрешности |
| Цвет | белый |