  Часть VI. Ведомость товаров
[bookmark: _GoBack] 
	№
п/п
	Наименование товара
	Характеристика (показатель)
	Значение показателя
	Коли-
чество

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Секция ограждения 
	1.1. Ширина
	не менее 2450 мм, но не более 2500 мм
	64 шт.

	2. 
	
	2.1. Высота
	не менее 1730 мм
	

	3. 
	
	3.1. Размер ячейки 
	не более 50х200 мм
	

	4. 
	
	4.1. Вариант конструктивного исполнения вертикальных прутков
	с ребрами жесткости
	

	5. 
	
	5.1. Диаметр прутков 
	не менее 4 мм
	

	6. 
	
	6.1. Тип защитно-декоративного покрытия 
	цинковое покрытие с порошковым покрытием
	

	7. 
	
	7.1. Цвет
	зеленый
	

	8. 
	Столб ограждения
	8.1. Высота 
	не менее 2500 мм 
	64 шт.

	9. 
	
	9.1. Материал столба
	труба стальная профильная оцинкованная
	

	10. 
	
	10.1. Размер сечения столба
	не менее 60х60 мм
	

	11. 
	
	11.1. Толщина стенки столба
	не менее 2 мм
	

	12. 
	
	12.1. Тип защитно-декоративного покрытия
	цинковое покрытие с порошковым покрытием
	

	13. 
	
	13.1. Цвет
	зеленый
	

	14. 
	
	14.1. Комплектация
	пластиковые заглушки
	

	15. 
	Калитка
	15.1. Ширина 
	1000 мм
	3 шт.

	16. 
	
	16.1. Высота
	не менее 1700 мм
	

	17. 
	
	17.1. Материал рамы
	труба стальная профильная оцинкованная
	

	18. 
	
	18.1. Размер сечения рамы
	не менее 60х50 мм
	

	19. 
	
	19.1. Размер ячейки
	не более 200х50 мм
	

	20. 
	
	20.1. Диаметр прутков
	не менее 4 мм
	

	21. 
	
	21.1. Исполнение вертикальных прутков
	с ребрами жесткости
	

	22. 
	
	22.1. Комплектация
	опорные столбы, ручка с замком и механизмом закрывания, петли дверные
	

	23. 
	
	23.1. Количество опорных столбов
	2 шт.
	

	24. 
	
	24.1. Длина опорного столба
	не менее 2500 мм
	

	25. 
	
	25.1. Материал опорного столба
	труба стальная профильная оцинкованная
	

	26. 
	
	26.1. Размер сечения опорного столба
	не менее 60х60 мм
	

	27. 
	
	27.1. Толщина стенки опорного столба
	не менее 2 мм
	

	28. 
	
	28.1. Комплектация опорного столба
	пластиковые заглушки
	

	29. 
	
	29.1. Тип защитно-декоративного покрытия калитки, опорных столбов
	цинковое покрытие с порошковым покрытием
	

	30. 
	
	30.1. Цвет
	зеленый
	

	31. 
	
	31.1. Количество петель дверных
	не менее 2 шт.
	

	32. 
	Бетон тяжелый
(по ГОСТ 26633-2015)
	32.1. Класс прочности на сжатие
	не менее В15
	2.5 м3

	33. 
	Комплект крепежа
	33.1. Тип
	скоба универсальная
	204 шт.

	34. 
	
	34.1. Покрытие
	цинковое покрытие с порошковым покрытием
	

	35. 
	
	35.1. Цвет
	зеленый
	























