|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик учета воды универсальный  | Диаметр условного прохода: 15ммТип: крыльчатый, одноструйный, сухого типаРабочая температура воды для счетчика: от +5°С до +50°С Порог чувствительности: не более 0,01 м3 /чМаксимальное рабочее давление: 1,6 МПаПотеря давления: при максимальном расходе не превышает 0,1 МПаНаименьшая цена деления: 0,00005 м3Присоединение к трубопроводу резьбовое.Габаритные размеры (Д×В×Ш): 110×75×70 мм  Масса счетчиков: 0,6кгСредний срок службы: не менее 12 лет | Шт. | 8 |
| 2 | Счетчик учета воды универсальный  | Диаметр условного прохода: 20ммТип: крыльчатый, одноструйный, сухого типаРабочая температура воды для счетчика: от +5°С до +50°С Порог чувствительности: не более 0,02 м3 /чМаксимальное рабочее давление: 1,6 МПаПотеря давления: при максимальном расходе не превышает 0,1 МПаНаименьшая цена деления: 0,00005 м3Присоединение к трубопроводу: резьбовое Габаритные размеры(Д×В×Ш): 130×80×70 м Масса счетчиков:0,75 кгМежповерочный интервал:6 лет | Шт. | 1 |
| 3 | Счетчик учета воды универсальный  | Диаметр условного прохода: 25ммТип: крыльчатый, одноструйный, сухого типаРабочая температура воды для счетчика: от +5°С до +50°С Порог чувствительности: не более 0,05 м3 /ч,Максимальное рабочее давление: 1,6 МПаПотеря давления: при максимальном расходе не превышает 0,1 МПаНаименьшая цена деления: 0,0005 м3Присоединение к трубопроводу: резьбовое Габаритные размеры (Д×В×Ш): 260×120×111 мм Масса счетчиков: 2,2 кгСредний срок службы: не менее 12 лет | Шт. | 1 |
| 4 | Счетчик электроэнергии трехфазныйоднотарифный Меркурий-230АМ-03 или эквивалент | Номинальный ток: 5 АМаксимальный ток: 50 А Активная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика: не более 1,0 Вт/7,5 ВАПолная мощность потребляемая цепью тока: не более 0,1 ВАКоличество тарифов: однотарифныйДиапазон температур для работы счетчика: -40 °С - +55 °СМежповерочный интервал: 10 лет | Шт. | 3 |
| 5 | Счетчик электроэнергии трехфазныйоднотарифный ЦЭ 6803В или эквивалент | Количество тарифов: однотарифныйНоминальный ток: 5 АМаксимальный ток: 60 АТип индикатора: Механическое отчетное устройствоДиапазон температур для работы счетчика: -40 °С - +55 °С Габаритные размеры: 169x235x70 ммСредний срок службы: 30 лет | Шт. | 1 |
| 6 | трансформатор тока  | Номинальное напряжение: 0.66 кВНаибольшее напряжение: 0.72 кВНоминальный первичный ток: 100 АНоминальный вторичный ток: 5 АНоминальная вторичная нагрузка: 5 ВАКласс точности: 0.5 SНаличие шиныМежповерочный интервал: 5 летКлиматическое исполнение: УХЛ3Степень защиты: IP20 | Шт. | 9 |