|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик учета воды универсальный | Диаметр условного прохода: 15мм  Тип: крыльчатый, одноструйный, сухого типа  Рабочая температура воды для счетчика:  от +5°С до +50°С  Порог чувствительности: не более 0,01 м3 /ч  Максимальное рабочее давление: 1,6 МПа  Потеря давления: при максимальном расходе не превышает 0,1 МПа  Наименьшая цена деления: 0,00005 м3  Присоединение к трубопроводу резьбовое.  Габаритные размеры (Д×В×Ш): 110×75×70 мм  Масса счетчиков: 0,6кг  Средний срок службы: не менее 12 лет | Шт. | 8 |
| 2 | Счетчик учета воды универсальный | Диаметр условного прохода: 20мм  Тип: крыльчатый, одноструйный, сухого типа  Рабочая температура воды для счетчика: от +5°С до +50°С  Порог чувствительности: не более 0,02 м3 /ч  Максимальное рабочее давление: 1,6 МПа  Потеря давления: при максимальном расходе не превышает 0,1 МПа  Наименьшая цена деления: 0,00005 м3  Присоединение к трубопроводу: резьбовое  Габаритные размеры(Д×В×Ш): 130×80×70 м  Масса счетчиков:0,75 кг  Межповерочный интервал:6 лет | Шт. | 1 |
| 3 | Счетчик учета воды универсальный | Диаметр условного прохода: 25мм  Тип: крыльчатый, одноструйный, сухого типа  Рабочая температура воды для счетчика: от +5°С до +50°С  Порог чувствительности: не более 0,05 м3 /ч,  Максимальное рабочее давление: 1,6 МПа  Потеря давления: при максимальном расходе не превышает 0,1 МПа  Наименьшая цена деления: 0,0005 м3  Присоединение к трубопроводу: резьбовое  Габаритные размеры (Д×В×Ш): 260×120×111 мм  Масса счетчиков: 2,2 кг  Средний срок службы: не менее 12 лет | Шт. | 1 |
| 4 | Счетчик электроэнергии трехфазный  однотарифный Меркурий-230АМ-03 или эквивалент | Номинальный ток: 5 А  Максимальный ток: 50 А  Активная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика:  не более 1,0 Вт/7,5 ВА  Полная мощность потребляемая цепью тока:  не более 0,1 ВА  Количество тарифов: однотарифный  Диапазон температур для работы счетчика:  -40 °С - +55 °С  Межповерочный интервал: 10 лет | Шт. | 3 |
| 5 | Счетчик электроэнергии трехфазный однотарифный ЦЭ 6803В или эквивалент | Количество тарифов: однотарифный  Номинальный ток: 5 А  Максимальный ток: 60 А  Тип индикатора: Механическое отчетное устройство  Диапазон температур для работы счетчика:  -40 °С - +55 °С  Габаритные размеры: 169x235x70 мм  Средний срок службы: 30 лет | Шт. | 1 |
| 6 | трансформатор тока | Номинальное напряжение: 0.66 кВ  Наибольшее напряжение: 0.72 кВ  Номинальный первичный ток: 100 А  Номинальный вторичный ток: 5 А  Номинальная вторичная нагрузка: 5 ВА  Класс точности: 0.5 S  Наличие шины  Межповерочный интервал: 5 лет  Климатическое исполнение: УХЛ3  Степень защиты: IP20 | Шт. | 9 |