|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, единицы измерения** | **Описание требований (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения)\*** | | **Минимальные и (или) максимальные, неизменяемые значения характеристики** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
|  | **Скамейка парковая -82 шт.**  ***Примерный эскиз*** | сидение | спинка (сплошные): хвойный пиломатериал: ГОСТ 8486-86 | сорт не менее 2 |
| сечение бруса, с защитой древесины | не менее 30мм х 60 мм, |
| количество бруса на сиденье и спинку | не менее 12 штук |
| боковые основания - опоры: | чугун литой, с защитой чугуна | количество опор чугунных не менее 2 штук. |
| Габаритные размеры: | длина | не менее 1800 мм |
| ширина | не менее 800 мм |
| высота | не менее 820 мм |
| глубина посадочного места | менее 440 мм |
| высота посадочного места | не менее 440 мм. |
|  | **Урна металлическая -229 шт.**  ***Примерный эскиз*** | со вставкой-вкладышем и стержнем-фиксатором для крепления с основанием. | | наличие |
| Материал каркаса урны с защитой металла: пиломатериал: ГОСТ 8486-86 радиусом закругления, покрытие грунт по дереву на основе акрилового латекса и специальных добавок, в качестве финишного слоя я лак защитно-декоративный | труба стальная водогазопроводная: ГОСТ 3262-75 | условный проход не менее 15мм |
| наружный диаметр не менее 21,3 мм |
| толщина стенки не менее 2,8 мм |
| полоса стальная: ГОСТ 103-2006 | толщина не менее 4 мм |
| ширина не менее 20 мм |
| труба стальная прямоугольного сечения: ГОСТ 8645-68 | сечение не менее 40 мм х20 мм |
| толщина стенки профиля не менее 2 мм |
| пиломатериал: ГОСТ 8486-86 | сорт не менее 2 |
| сечение бруса не менее 40 х 35 мм |
| вставка-вкладыш с отверстиями для стока воды, лист оцинкованный, | толщина листа не менее 0,4 мм |
| Габаритные размеры: | диаметр каркаса | не менее 460 мм |
| высота каркаса | не менее 570 мм |
| объем вставки-вкладыша | не менее 24 л. |