Общество с ограниченной ответственностью

«Стройкомби»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юридический адрес: 140083, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, станция Заводская, стр. 3.

ОГРН: 1065026001590, ИНН: 5026116520, КПП: 502601001, Р/С: 40702810340240103408

в Сбербанке РФ Люберецкое ОСБ № 7809, К/С: 30101810400000000225, БИК: 044525225

ОКПО: 93649182, ОКВЭД: 24.30, 24.62, 26.66, 51.53, Телефон/факс: (495) 552-09-95, 552-28-65

[www.альмира.рф](http://www.альмира.рф)

## Описание: Краска Фасадная "БАЗА-С"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| http://almira.su/storage/f/5/5/6/53.318x243.jpeg | Технические характеристики  |  |  | | --- | --- | | Расход | 130-200 г/м2 | | Срок хранения | 12 месяцев | | Код | ВД-АК-1106 | | Упаковка | ПЭТ ведро 3, 7, 14 и 40 кг | |

**Назначение:**

БАЗА-С — профессиональная акриловая водная краска для фасадов, цоколей и стен, для покраски бетонных и железобетонных поверхностей.   
  
Краска для фасадов представляет собой водную дисперсию на основе акриловых сополимеров.  
  
Краска БАЗА-С образует атмосферостойкое, прочное и долговечное покрытие. Акриловая краска предотвращает разрушение бетона, создает полимерную защитную пленку, которая обеспечивает надежную защиту минеральной поверхности.  
  
Фасадная краска обладает стойкостью к воздействию воды и моющих средств. За счет высокой влагостойкости подходит, в том числе и для помещений с ненормируемой влажностью (душевые и ванные комнаты).  
Применение  
  
Акриловая краска БАЗА-С предназначена для защитной окраски бетонных и железобетонных конструкций, кирпичных стен и заборов, пенобетонных и газосиликатных блоков, керамзитобетонных и шлакоблоков, асбоцементных, оштукатуренных и любых других минеральных оснований.  
  
Краска применяется для окраски фасадов, цоколей, фундаментов, стен в гаражах, подвалах, на лестницах, балконах.  
  
Краска БАЗА-С рекомендуется для защиты бетона.. Благодаря фунгицидным добавкам краска может рекомендоваться для защиты бетона от биоповреждений.

**Объекты применения**  
  
• пищевая и фармацевтическая промышленность  
• торговые, складские, подсобные помещения  
• стены и фасады общественных и жилых зданий  
• фасадные плиты и стеновые блоки, пеноблоки и газоблоки  
• бетонные и фундаментные блоки, бетонные и цементные плиты  
• железобетонные изделия (жби) и конструкции, ж/б плиты и опоры  
• бетонные заборы, ограждающие конструкции и т.д.

**Способ применения**  
  
Краска наносится на очищенную поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. При необходимости краска может быть разбавлена до рабочей вязкости водой. Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха не ниже +5°С. Время высыхания при температуре от +20°С — 8-14 часов.