Техническое задание

Тип системы очистки

двухступенчатая

Ширина захвата снега

 Не менее 61 см

Высота захвата снега

 Не менее 53 см

Материал шнека

металл

Форма шнеков

рельефная (зубчатая)

Максимальный угол поворота желоба выброса снега

180°

Регулировка положения желоба выброса снега

механическая, с панели управления

Двигатель

Тип двигателя

бензиновый, четырехтактный

Мощность двигателя

3.90 кВт при 3600 об/мин

Объем топливного бака

1.9 л

Электростартер

есть

Привод

Самоходный

есть

Количество передач

6 вперед, 2 назад