Описание товара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | К-волитр | Ед. изм.  | Характеристика |
| 1 | Масло для 2-х тактных подвесных лодочных моторов Mercury\* TC-W3 | 1200 | л | Фасовка: канистра из полиэтилена, объем не менее 3,8 литров и не более 4,2 литров. Канистры запечатаны заводом изготовителем.Состав: минеральноеМасло должно соответствовать стандарту TC-W3 |
| 2 | Масло для 4-х тактных подвесных лодочных моторов Mercury\* 10W30 | 600 | л. | Фасовка: канистра из полиэтилена, объем не менее 3.8 л. и не более 4,2 л. Канистры запечатаны заводом изготовителем.Состав: минеральноеКласс вязкости: 10W30Масло должно соответствовать стандарту FC-W  |
| 3 | Смазка трансмиссионная для лодочного мотораSAE 80W-90  | 200 | л. | Фасовка: канистра из полиэтилена, объем не менее 0,95 л. и не более 1 л. Канистры запечатаны заводом изготовителем.Класс вязкости: SAE 80W-90Масло должно соответствовать стандарту API GL-5 |
| 4 | Масло моторное синтетическое для2-тактных двигателей снегоходовТАЙГА, БУРАН, YAMAHA, TIKSY\*  | 1000 | л. | КлассификацииAPI TCУровень JASO FCмаркировка «snow-power»Низкая точка изменения текучести не выше -45°СФасовка: канистра не менее 4 литров и не более 5 литров |

\*Масла, поставляемые для данных двигателей, должны соответствовать рекомендуемым заводом – изготовителем, т.к. двигатели находятся на гарантийном обслуживании. Использование несоответствующего масла может привести к серьёзным повреждениям двигателя.

 Адрес поставки:  г. Москва, р-он дер. Мякинино, на склад.

Наличный или безналичный расчет, оплату готов предоставить в течении нескольких дней с момента получения счёта!