|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Звонок громкого боя МЗМ -1 | для подачи мощного звукового сигнала отличного от производственных шумов  Рабочее напряжение: 220В Сила звука: не менее 85дБл | шт | 1 |
|  | Сигнализатор токсичных и горючих газов для котельных СТГ-1-1 | cтационарный сигнализатор на СО с датчиком на СН4  Количество датчиков: по горючему газу (выносные): 1 по оксиду углерода (СО) (встроенный): 1 Время прогрева: не более 60 мин Время срабатывания устройства: по горючему газу: не более 15 сек по оксиду углерода (СО): не более 45 сек | шт | 1 |
|  | Сигнализатор токсичных и горючих газов для котельных СТГ-1-2 или эквивалент | cтационарный сигнализатор на СО с 2-мя датчиками на СН4  Количество датчиков: по горючему газу (выносные): 2 по оксиду углерода (СО) (встроенный): 1 Время прогрева: не более 60 мин Время срабатывания устройства: по горючему газу: не более 15 сек по оксиду углерода (СО): не более 45 сек | шт | 2 |
|  | Устройство контроля загазованности УКЗ-РУ-СО | Потребляемая мощность: не более 8 ВА Пороги срабатывания устройства: 10 % НКПР Время прогрева устройства: 3 мин Время срабатывания устройства: не более 10 сек Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от излучателя: не менее 100 дБ | шт | 1 |