|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Звонок громкого боя МЗМ -1  | для подачи мощного звукового сигнала отличного от производственных шумов Рабочее напряжение: 220ВСила звука: не менее 85дБл | шт | 1 |
|  | Сигнализатор токсичных и горючих газов для котельных СТГ-1-1  | cтационарный сигнализатор на СО с датчиком на СН4Количество датчиков:по горючему газу (выносные): 1по оксиду углерода (СО) (встроенный): 1Время прогрева: не более 60 минВремя срабатывания устройства:по горючему газу: не более 15 секпо оксиду углерода (СО): не более 45 сек | шт | 1 |
|  | Сигнализатор токсичных и горючих газов для котельных СТГ-1-2 или эквивалент | cтационарный сигнализатор на СО с 2-мя датчиками на СН4Количество датчиков:по горючему газу (выносные): 2по оксиду углерода (СО) (встроенный): 1Время прогрева: не более 60 минВремя срабатывания устройства:по горючему газу: не более 15 секпо оксиду углерода (СО): не более 45 сек | шт | 2 |
|  | Устройство контроля загазованности УКЗ-РУ-СО  | Потребляемая мощность: не более 8 ВАПороги срабатывания устройства: 10 % НКПРВремя прогрева устройства: 3 минВремя срабатывания устройства: не более 10 секУровень звукового давления на расстоянии 1 м от излучателя: не менее 100 дБ | шт | 1 |