**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку (изготовление) информационных панелей**

**в фирменном стиле ФНС России для оснащения помещений**

**1. Общие сведения**

**Объект закупки**

Объект закупки: информационные панели (далее – Товар).

**Ассортимент, количество, место и срок поставки**

Место поставки Товара – по месту нахождения заказчика.

Срок изготовления и поставки Товара – не позднее «31» декабря 2019 года.

**2. Описание Товара**

Требования к изготовлению Товара указаны в Приложении №1 к настоящему техническому заданию.

Исполнителю дополнительно направляется «Положение по организации и оформлению помещений ФНС России для приема и обслуживания налогоплательщиков», утвержденные приказом ФНС России от 08.04.2013 № ММВ-7-10/143@.

**КАЧЕСТВО ТОВАРА И УПАКОВКИ**

**1.** Качество Товара должно соответствовать действующим стандартам, техническим требованиям.

**2.** Упаковка Товара должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

**3.** Исполнитель гарантирует соответствие выполняемых работ по изготовлению Товара техническим требованиям. Все расходы, связанные с заменой дефектного Товара, выявленного Заказчиком, несет Исполнитель.

**4.** Срок гарантии качества на изготавливаемый и поставляемый Товара составляет не менее 3 (трех) лет с даты подписания Акта приема-передачи товара.

**5.** Товар, поставленный в рамках настоящего Контракта, должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальной эксплуатации поставленного Товара в условиях, обычных для Российской Федерации.

Приложение № 1

к Техническому заданию

**РАЗНАРЯДКА НА ПОСТАВКУ ТОВАРА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование Грузополучателя и Товара** | **Количество (шт.)** |
| **Управление Федеральной налоговой службы по Ямало-Ненецкому автономному округу** | | |
| 1 | Информационная панель (2600\*1870мм) 1м² | 1 |
| 2 | Информационная панель (1890\*2880мм) 1м² | 1 |

Технические характеристики

и требования к изготовлению элементов навигации и стендов

Материалы и технологии изготовления

**1. Информационная панель (2600\*1870мм) 1м²:**

Основа:

Это вертикальная информационная панель с основой из непрозрачного акрилового пластика непрозрачный акриловый пластик (цвет синий — RAL 5015), толщиной 15 мм. Фоновая графика и графические элементы изго­тавливаются по технологии печати на прозрачной самоклеящейся пленке(полимерная пленка), с последующим накатным нанесением. Текстовые однотонные белые элементы изготавливаются по технологии плоттерной резки самоклеящейся виниловой пленки с последующим нанесением (цвет белый — RAL 9010).

Панель имеет один накладной белый элемент - сверху, с размещением логотипа ФНС России (с подсветкой).

Карманы. Материалы:

Карман плоский для размещения одного листа доку­мента (листовка, документ, образец для заполнения).

Устройство плоских карманов:

- полотно 210х297х2 мм,

- основание – рейки с пазом, сечением 10х5 мм.

- полотно - бесцветный прозрачный акриловый пластик,

-основание для крепления карманов по контуру - рейки с пазом для вставки полотна. Акриловый пластик (цвет белый — RAL 9010).

Логотип:

Материал и технология для изготовления данного элемента — гравировка непрозрачного акрилового пластика (цвет белый — RAL 9010) с последующей заливкой эмалью соответствующего цвета. Толщина элемента 15 мм. Логотип состоит из двух монолитных элементов: кольцео­бразная наружная обводка и орел в центре. На кольцеобразной наружной обводке с глубиной 5 мм выгравированы и залиты эмалью: наименование ФНС России, изображение триколора и внутренняя линия-обводка. На плоский лист белого непрозрачного акрилового пластика в форме орла также наносятся внутренние штрихи, соответствующие изображению, по технологии гравирования с глубиной 5 мм, с заливкой золотой эмалью только в местах изображение ключа и кадуцея. Создание позолоты может быть выполнено по технологии тиснения.

Элементы логотипа крепятся на основание панели на скрытых уда­ленных дистанционных держателях на расстоянии 20 мм. В образующемся зазоре между основанием панели и данным элементом монтиру­ется гибкая неоновая трубка голубого свечения, замыкающаяся и выве­денная под основу панели, где подключается к соответствующему источнику питания.

Система крепления:

Для монтажа готовой панели к стене используется система перфо­рированных швеллеров и удаленных держателей, на которую «навешива­ется» данная конструкция (например система потолочных профилей ПП 60х27 мм). Система крепления должна быть полностью скрыта за уста­новленной конструкцией панели. В образующемся зазоре между стеной основанием панели монтируется светодиодная лента или гибкая неоновая трубка голубого свечения, по периметру конструкции.

**2. Информационная панель (1890\*2880мм) 1м²:**

Основа:

Это горизонтальная информационная панель с основой из непрозрачного акрилового пластика непрозрачный акриловый пластик (цвет синий — RAL 5015), толщиной 15 мм. Фоновая графика и графические элементы изго­тавливаются по технологии печати на прозрачной самоклеящейся пленке(полимерная пленка), с последующим накатным нанесением. Текстовые однотонные белые элементы изготавливаются по технологии плоттерной резки самоклеящейся виниловой пленки с последующим нанесением (цвет белый — RAL 9010).

Панель имеет в левом верхнем углу размещенный логотип ФНС России (с подсветкой).

Карманы. Материалы:

Карман плоский для размещения одного листа доку­мента (листовка, документ, образец для заполнения).

Устройство плоских карманов:

- полотно 210х297х2 мм,

- основание – рейки с пазом, сечением 10х5 мм.

- полотно - бесцветный прозрачный акриловый пластик,

-основание для крепления карманов по контуру - рейки с пазом для вставки полотна. Акриловый пластик (цвет белый — RAL 9010).

Логотип:

Материал и технология для изготовления данного элемента — гравировка непрозрачного акрилового пластика (цвет белый — RAL 9010) с последующей заливкой эмалью соответствующего цвета. Толщина элемента 15 мм. Логотип состоит из двух монолитных элементов: кольцео­бразная наружная обводка и орел в центре. На кольцеобразной наружной обводке с глубиной 5 мм выгравированы и залиты эмалью: наименование ФНС России, изображение триколора и внутренняя линия-обводка. На плоский лист белого непрозрачного акрилового пластика в форме орла также наносятся внутренние штрихи, соответствующие изображению, по технологии гравирования с глубиной 5 мм, с заливкой золотой эмалью только в местах изображение ключа и кадуцея. Создание позолоты может быть выполнено по технологии тиснения.

Элементы логотипа крепятся на основание панели на скрытых уда­ленных дистанционных держателях на расстоянии 20 мм. В образующемся зазоре между основанием панели и данным элементом монтиру­ется гибкая неоновая трубка голубого свечения, замыкающаяся и выве­денная под основу панели, где подключается к соответствующему источнику питания.

Система крепления:

Для монтажа готовой панели к стене используется система перфо­рированных швеллеров и удаленных держателей, на которую «навешива­ется» данная конструкция (например система потолочных профилей ПП 60х27 мм). Система крепления должна быть полностью скрыта за уста­новленной конструкцией панели. В образующемся зазоре между стеной основанием панели монтируется светодиодная лента или гибкая неоновая трубка голубого свечения, по периметру конструкции.