
Технические требования
	№ п/п
	Наименование товара (товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг)
	Показатели, значения которых могут изменяться 
	Показатели, значения которых не могут изменяться
	Единица измерения
	Количество


	Страна происхождения



	
	
	Наименование показателя**
	Значение показателя****
	Наименование показателя**
	Значение показателя ***
	
	
	

	1
	Монитор, подключаемый к компьютеру
	Основные характеристики
	Шт
	250
	

	
	
	Тип матрицы
	VA или IPS
	Максимальный размер диагонали, Дюйм (25,4 мм)
	27
	
	
	


	
	
	*
	*
	Минимальный размер диагонали, Дюйм (25,4 мм)
	23
	
	
	

	
	
	*
	*
	Разрешение экрана, пиксель
	1920x1080 
	
	
	

	
	
	Дополнительные характеристики*****
	
	
	

	
	
	Размер пикселя
	не более 0.2745x0.2745  мм
	Соотношение сторон
	16:9
	
	
	

	
	
	Яркость
	не менее 250 кд/м²
	Покрытие экрана:
	Антибликовое
	
	
	

	
	
	Время отклика
	не более 4 мс (Extreme Mode)

не более 6 мс (Normal Mode)
	Крепление 
	VESA 100 х 100
	
	
	

	
	
	Статическая контрастность
	не менее 3000 :1
	«безрамочный» дизайн
	наличие
	
	
	

	
	
	Толщина рамок сверху и боков монитора
	не более 2 мм
	Входы VGA, HDMI
	наличие
	
	
	

	
	
	потребляемая мощность при работе
	не более 24 Вт
	Аудиоразъем 3.5 мм
	наличие
	
	
	

	
	
	Пикселей на дюйм
	не менее 92 dpi
	режим: Низкий синий свет (Для комфорта глаз)
	наличие
	
	
	

	
	
	Угол наклона 
	передний не менее -5º 

задний не менее 22º
	вертикальное выравнивание
	наличие
	
	
	

	
	
	потребляемая мощность в режиме Switch-Off
	не более 0.3 Вт
	Источник питания
	внутренний
	
	
	

	
	
	Область обзора по горизонтали:
	не менее 178°
	Фиксатор кабелей на подставке
	наличие
	
	
	

	
	
	Габариты с подставкой (ШхВхТ)
	Не более 613 x 442 x 246 мм 
	Кабель HDMI-HDMI в комплекте поставки

	наличие
	
	
	

	
	
	Вес
	не более 4,5 кг
	Кабель HDMI-DVI
в комплекте поставки

	наличие
	
	
	

	
	
	Цветовая гамма NTSC
	не менее 72%
	Кабель VGA-VGA
в комплекте поставки

	наличие
	
	
	

	
	
	*
	*
	подсветка WLED
	наличие
	
	
	

	
	
	*
	*
	Гарантий срок от производителя
	3 года


	
	
	

	
	
	*
	*
	Стереоколонки
	опционально


	
	
	



