Исх № 15
От  30.01.2019 года
                                                                                                           Руководителю предприятия.
Просим Вас ответить на возможность поставки следующей продукции. При этом указать окончательную цену без НДС. Цены указать без транспортных расходов  на условиях FCA , сроки изготовления и поставки тмц,сроки оплаты. Ответы присылать на электронную почту с полными техническими характеристиками, фото и так далее. 

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	 Сапоги летние кожаные цвет черный. Арт.Т2427/3 2S1Р/Верх обуви : набивная кожа, светоотражающая вставка. Поднаряд: ткань "Камбрера", впитывающий, пропускает воздух, высокая устойчивость к царапинам,  антибактериальный. Fussbet - весь подряд с двойной  плотностью ,из мягкого латекса, вынимающийся,антистатический. Подошва :PU , двойная плотность антистатическая, нескользящая , маслобензостойкая, кислотощелочностойкая , противошоковый каблук. Подносок: металлический до 200Дж. Проколостойкая металлическая  стелька.
Размер 36
	пара
	5

	
	Размер 37
	
	16

	
	Размер 38
	
	12

	
	Размер 39
	
	20

	
	Размер 40
	
	111

	
	Размер 41
	
	374

	
	Размер 42
	
	521

	
	Размер 43
	
	420

	
	Размер 44
	
	213

	
	Размер 45
	
	62

	
	Размер 46
	
	10

	
	Размер 47
	
	2

	
	Размер 48
	
	5

	2
	Сапоги летние ФОРВЕЛД М5  
Верх обуви: натуральная кожа юфть высокого качества, светоотражающая вставка. Поднаряд: дышащий, антибактериальный материал+спилок подкладочный. Подошва: ПУ/Нитрил (нитриловые вставки голубого цвета) максимальная защита от скольжения, маслобензостойкая, кислотощелочестойкая, температурный диапозон от -40 до +300 градусов. Подносок: композитный с резиновым уплотнителем. Дополнительная защита от удара сзади "Support system".
Размер 35
	пара
	5

	
	Размер 36
	
	5

	
	Размер 37 
	
	11

	
	Размер 38
	
	25

	
	Размер 39
	
	26

	
	Размер 40
	
	108

	
	Размер 41
	
	178

	
	Размер 42
	
	235

	
	Размер 43
	
	225

	
	Размер 44
	
	100

	
	Размер 45
	
	51

	
	Размер 46
	
	30

	
	Размер 47
	
	25

	3
	Сапоги зимние кожаные
Сапоги с подкладом из натурального меха. Выполнены из натуральной спилковой пигментированной войлей кожи толщиной 2 мм. Цвет черный. Кожа имеет характерный кожаный рисунок, нанесенный методом мздрения. Метод крепления литьевой. На голенище имеются два ушка для быстрого надевания. Светоотражающие вставки шириной 10мм в 4 местах: две по бокам по краю союзки, две под каждым ушком. Высота сапога 300мм. Стальной подносок ударопрочностью 200 Дж. Подошва двойной кислотощелочестойкий полиуретан. Цвет черный. На подошве имеются обозначения ее свойств: антистатичная, маслобензостойкая, система аммортизации нагрузки на стопу «shock absorber system ®».Подклад выполнен из натурального меха.  Стелька вынимающаяся, двухслойная. Нижний слой стельки из мягкой валяной шерсти. Верхний слой из натурального меха.
Размер 35 
	пара
	4

	
	Размер 36
	
	6

	
	Размер 37 
	
	14

	
	Размер 38
	
	16

	
	Размер 39
	
	18

	
	Размер 40
	
	28

	
	Размер 41
	
	108

	
	Размер 42
	
	159

	
	Размер 43
	
	148

	
	Размер 44
	
	78

	
	Размер 45
	
	35

	
	Размер 46
	
	12

	4
	Сапоги зимние ФОРВЕЛД М5Т
Сапоги с подкладом из шерстянного меха+утеплитель тинсулейт В400+метализированная пленка, выполнены из натуральной юфтевой кожи высокого качества, метод крепления литьевой. На голенище имеются два ушка для быстрогого надевания. Светотражающие элементы для лучшей видимости. Композитный подносок с резиновым уплотнителем ударопрочностью 200 дж. Подошва ПУ/нитрил. Цвет черный с голубыми нитриловыми вставками обеспечиваемыми защиту от скольжения и температурном диапазоне -40 до +3000 градусов. Дополнительная защита от удара сзади "Support system"
Размер 35
	пара
	6

	
	Размер 36
	
	9

	
	Размер 37
	
	13

	
	Размер 38
	
	17

	
	Размер 39
	
	30

	
	Размер 40
	
	79

	
	Размер 41
	
	280

	
	Размер 42
	
	324

	
	Размер 43
	
	321

	
	Размер 44
	
	132

	
	Размер 45
	
	51

	
	Размер 46
	
	16

	
	Размер 47
	
	4

	5
	Сапоги зимние мужские Йети Вездеход
Сапоги резиновые - материал покрытия верха - этиленвинилацетата (ЭВА) легкий материал имеющий амортизирующие свойства и эластичность при низких температурах, утеплитель сапог ЭВА, комбинированный утепляющий вкладыши состоящий из 7 слоев:
 - "Спанбонд" - нетканный материал, впитывает конденсат с внутренней поверхности сапоги из ЭВА.
 - Металлизированная пленка для отражения холода.
 - Прослойка из синтетического волокна (НТП), способствующая влаги за пределы утепляющего вкладыша.
 - Второй слой металлизированный пленки для отражения тепла от ноги обратно к ноге. 
- Комбинированный слой из натуральных и искусственных материалов, впитывающий и выводящий влагу и конденсат.
 - Полиэфирная пена, имеет скрытую ячеистую структуру, необходима для выведения влаги за пределы утепляющего вкладыша.
 - Трикотажная подкладка, натуральный материал, для обеспечения комфорта при носке, обработка антибактериальным раствором, что препятствует размножению бактерий в процессе обуви
Размер 35
	пара
	1

	
	Размер 36
	
	3

	
	Размер 37
	
	16

	
	Размер 38
	
	19

	
	Размер 39
	
	15

	
	Размер 40
	
	22

	
	Размер 41
	
	105

	
	Размер 42
	
	286

	
	Размер 43
	
	328

	
	Размер 44
	
	160

	
	Размер 45
	
	67

	
	Размер 46
	
	16

	
	Размер 47
	
	2

	6
	Сапоги резиновые со съёмным чулком ГОСТ 5375-79
"материал покрытия верха - этиленвинилацетата (ЭВА) легкий материал имеющий амортизирующие свойства и эластичность при низких температурах, утеплитель сапог ЭВА, комбинированный утепляющий вкладыши состоящий из 7 слоев: - ""Спанбонд"" - нетканный материал, впитывает конденсат с внутренней поверхности сапоги из ЭВА. 
- Металлизированная пленка для отражения холода.
 - Прослойка из синтетического волокна (НТП), способствующая влаги за пределы утепляющего вкладыша. 
- Второй слой металлизированный пленки для отражения тепла от ноги обратно к ноге. 
- Комбинированный слой из натуральных и искусственных материалов, впитывающий и выводящий влагу и конденсат.
 - Полиэфирная пена, имеет скрытую ячеистую структуру, необходима для выведения влаги за пределы утепляющего вкладыша.
 - Трикотажная подкладка, натуральный материал, для обеспечения комфорта при носке, обработка антибактериальным раствором, что препятствует размножению бактерий в процессе обуви,со съемным чулком"
Размер 37
	пара
	10

	
	Размер 38
	
	67

	
	Размер 39
	
	76

	
	Размер 40
	
	148

	
	Размер 41
	
	246

	
	Размер 42
	
	323

	
	Размер 43
	
	418

	
	Размер 44
	
	371

	
	Размер 45
	
	114

	
	Размер 46
	
	6

	
	
	
	


