|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование товара, его показатели и ед. измерения | Значения показателей |
|  | **Светильник светодиодный – 200 шт.** | |
| **1.** | **Технические характеристики** | |
| 1.1 | Габариты, мм | 595х595х19 |
| 1.2 | Тип монтажа | Встраиваемый/подвесной |
| 1.3 | Тип светильника | Панельный |
| 1.4 | Плафон | |
| 1.4.1 | Поверхность | Матовая |
| 1.4.2 | Материал | Пластик |
| 1.4.3 | Рассеиватель полистироловый | Наличие |
| 1.4.4 | Цвет | Опаловый |
| 1.5 | Панель | |
| 1.5.1 | Материал корпуса | Сталь |
| 1.5.2 | Цвет корпуса | Белый |
| 1.6 | Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА)/трансформатора | Светодиодный драйвер |
| 1.7 | Отражатель (рефлектор) | Белый цвет |
| 1.8 | Шнуры питания с клеммными колодками | Наличие |
| **2.** | **Электротехнические характеристики** | |
| 2.1 | Номинальное напряжение, В | 220 |
| 2.2 | Класс защиты от поражения электротоком | Не ниже I |
| 2.3 | Мощность лампы, Вт | 36 |
| 2.4 | Срок службы, часов | 25 000 |
| 2.5 | Степень защиты (IP) | IP20 |
| 2.6 | Цветовая температура, К | 4 000 |
| 2.7 | Световой поток, лм | 2 900 |
| 2.8 | Коэффициент пульсации, % | Не более 5 |
| 2.9 | Световой поток | Симметричный |
| 2.10 | Категория цветности | Нейтрально холодно – белый |