Конус изготовлен из нейлоновой ткани яркой расцветки. На ветру он наполняется и

указывает направление ветра. Горловина конуса усилена капроновой лентой, в

которую установлены металлические люверсы. Конус диаметром входного

отверстия - 50 см, выходного - 25 см, длина - 150 см. Ширина чередующихся

полос по 30 см. Цвет ткани: красно-белый.

**Требования к поворотному карткасу:**

- имеет антикорозийное покрытие;

- Стальной поворотный каркас свободно вращается на 360 градусов и держит

конус всегда открытым для ветра;

- Диаметр кольца = 50 см.

Требования к мачте ветроуказателя:

- Мачта держит конус ветроуказателя на нужной высоте;

- Конструкция - телескопическая, на крестовине, имеет антикорозийное

покрытие;

- Рабочая высота - 3 метра;

- Изготовлена из стальных труб диаметром не менее 32 и 25 мм. Толщина стенок

не менее - 2,5 мм;

- Укомплектована анкерными болтами для установки на бетонной площадке.

**Комплектация:**

- сменный конус;

- поворотный каркас;

- мачта;

- пластиковые стяжки для крепления к каркасу.

Просим потенциальных поставщиков принять во внимание, чтобы исключить несоответствие при поставке/приемке товара потенциальному поставщику необходимо представить дополнительную информацию,

содержащую максимально полные технические сведения от производителя, в любом доступном формате(каталоги,

скрин-шоты, ссылки)