**Техническое задание на поставку**

**кресел секционных**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование****товара** | **Требования к функциональным и техническим характеристикам,****параметры эквивалентности** | **Ед. изм.**  | **характеристики** | **Кол-во, ед. изм.** |
| **1** | sekciya-strong-m-3m-2p_e9029c06a1ed70a_800x600_1 | Габаритный размер | мм | **Наличие требуемой функции или****требуемая величина технической**Не менее 1510\*509\*770 | 36 секций  |
| Металлический каркас состоит из трубы 60 х 60 мм; трубы 30 х 15, круглой трубы d =30 мм и 16 ммНа основание из трубы 60\*60\*2 мм закреплены при помощи болтов посадочные места. Посадочное место выполнено из  цельного перфорированного листа толщиной 1 мм, цельногнутое, обязательно с подгибом в передней части. По краям секции приварены  2 подлокотника из трубы овального сечения 30\*15\*1,5 мм. Посадочные места усилены трубой  диаметром 16 мм. Ножки съемные, выполнены из трубы д 30 мм, усилены перемычками из трубы 30\*15.Покрытие металлокаркаса – порошковая противоударная краска, цвет по согласованию с заказчиком (серый )Ширина посадочного места не менее 435 ммвысота спинки не менее 360 ммвысота подлокотника не менее 580 ммвысота до сидения: 410 мм  |  | наличие 36шт |
| Мягкий элемент спинки и сиденья – поролон не менее 20 мм, кожзаменитель- цвет по согласованию с заказчикомРазмер мягких накладок:Спинка не менее 350\*120 ммСидение не менее 350\*280 мм |  | наличие |
| Количество мест в одной секции  | шт | Не менее 3 |

 **Доставка, разгрузка, сборка за счет поставщика**